중대재해 사례

발생년도		발생 월		발생건수
2022년도		12월		33건
자료근거	고용노동부 광주노동청 중대재해 신속알림방
공지부서	품질안전팀		공지 회차
공지일자	2023.01.03		NO.		9

광주지방노동청에 민원이 제기되어 사고사진이 게재되지 않습니다.

주식회사 송학건설

1. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 12.1. 광주 ㅇㅇ공장에서 고소작업대 (높이 3.8m) 위에서 작업 중 바닥으로 추락하여 사망(1명)

¶ ①고소작업대(스카이장비 및 렌탈장비) 위 작업시 반드시 안전대 체결후 작업

2. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 12.5. 서울 ㅇㅇ도로공사 현장에서 포장작업을 위해 후진 중이던 타이어롤러(도로를 다지는 중장비)가 신호수를 협착.사망(1명)

¶ 직접적인 장비 작업구간를 벗어난 장소에서 신호토록 작업전 안전교육 및 작업중 주의 태만에 대한 위험강조

3. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 12.7. 전남 ㅇㅇ공장 신축공사 현장에서 지붕공사를 위한 C형강 걸이 작업 중, 추락하여 사망(1명)

¶ 철골위 작업시 보조로프에 안전대 거치가 불가능할 경우 보조로프 연장선을 활용 안전대를 거치한 상태 작업 통제 필요

4. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 12.7. 전북 ㅇㅇ농장 지붕 덧씌우기 공사현장에서 지붕 위에서 이동중, 추락(높이 2.6m)하여 사망(1명)

¶ 지붕작업은 하부에 추락방지망을 사전 설치하거나, 안전대 보조로프와 보조로프 연장로프를 조치하고 안전대를 체결한 후 작업

5. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 11.30. 경기 ㅇㅇ공장 신축공사 현장에서 비계 파이프를 옹벽 상부에서 지상으로 떨어트리는 작업을 하던 중, 옹벽 아래(높이 5m)로 추락하여 치료중 12.8. 사망(1명)

¶ 비계등 투척방식 작업금지, 2m이상 단부작업시 안전난간을 사전 설치하고 작업

6. 중대재해 사고속보(건설업)

○  12.10. 충남 ㅇㅇ 물류센터  공사현장에서 차량용 고소작업대에 재해자가 탑승한 상태로 작업중, 작업대가 흔들리며 그 반동으로 추락(8.5m)하여 치료중 사망(1명)

¶ ②고소작업대(스카이장비 및 렌탈장비) 위 작업시 반드시 안전대 체결후 작업

7. 중대재해 사고속보(건설업)

○  12.12. 경기 ㅇㅇ건물 신축공사 현장에서 케노피 위에서 청소하던 중, 창호가 넘어지는 것을 잡으려다 추락(높이 4m)하여 사망(1명)

¶ 캐노피 단부 안전난간을 공사 마무리 시점까지 유지하거나 보조로프 연장로프에 안전대를 체결하고 작업

8. 중대재해 사고속보(건설업)

○  12.12. 충북 ㅇㅇ 단독주택 신축공사 현장에서 벽체 단열재를 피스로 고정 작업 중, 이동식 틀비계 최상단(높이 3.5m)에서 추락하여 사망(1명)

¶ 2m이상의 틀비계 작업은 반드시 안전대 활용 작업

9. 중대재해 사고속보(건설업)

○  12.10. 서울 ㅇㅇ공사 현장에서 4층 건물 옥상 외부에 금속판넬를 설치하기 위해 고소작업차에 탑승하여 작업 중, 갑자기 차량이 밀려 추락(높이 12m)하여 사망(1명)

¶ ③고소작업대(스카이장비 및 렌탈장비) 위 작업시 반드시 안전대 체결후 작업

10. 중대재해 사고속보(건설업)

○  12.12. 강원 ㅇㅇ아파트 신축공사 현장에서 지하주차장 환기창을 통한 콘크리트 타설작업 준비를 위해 환기창에 설치된 방호울(메탈소재)을 거치하여 개방하였고, 해당 환기창 부근에서 잔디 식재를 하던 재해자가 거치된 방호울쪽으로 넘어져 방호울과 같이 추락(높이 4.8m)하여 치료 중 12.13. 사망(1명)

¶ 안전시설을 해체한 후 재설치는 확실하게 고정하여야 하고, 개구부 방호울은 방호울이 밀리지 않도록 고정하거나 개구부보다 크게 설치하여 개구부 내부로 떨어지지 않도록 설치(제일건설 풍경채 현장)

11. 중대재해 사고속보(건설업)

○  12.13. 부산 ㅇㅇ시설 신축공사 현장에서 철골 기둥 설치작업 중, 추락(높이 10m)하여 사망(1명)

¶ 철골 위 작업은 반드시 안전대를 착용하고 체결 후 작업

12. 중대재해 사고속보(건설업)

○  12.13. 충북 ㅇㅇ아파트 신축공사 현장의 폐기물 보관장에서 폐기물 톤백을 굴착기 버켓에 걸고 이동 중, 레미콘 트럭을 비켜주기 위해 후진하다 뒤에 있던 재해자가 굴착기에 깔려 사망(1명)

¶ 장비의 이동 중 전후방 양방향에서 장비의 이동로 구간 및 장비의 회전반경 이내 접근금지 등을 TBM 시 주지하거나, 근로자 통로용 방호울을 설치

13. 중대재해 사고속보(건설업)

○  12.13. 경북 ㅇㅇ시설 설치공사 현장에서 기존 컨베이어 벨트 해체작업을 위해 컨베이어 벨트 구동모터의 전선 절단 중, 정지 상태이던 컨베이어 벨트가 가동되어 컨베이어 벨트에 빨려 들어가 사망(1명)

¶ 장비 및 기계장치의 수리.교체 작업 중에는 반드시 전원스위치를 차단하고 수리 중 표지판 부착 및 시건장치 조치

14. 중대재해 사고속보(건설업)

○  12.13. 경기 ㅇㅇ건물 내부공사 현장에서 A형 사다리(높이 1.7m) 위에서 실리콘 도포을 위한 오물제거 작업 중, 사다리가 펼쳐지면서 추락하여 사망(1명)

¶ 사다리는 2인 1조 작업실시, 한 사람은 사다리를 붙잡아 줘야 함.

15. 중대재해 사고속보(건설업)

○  12.11. 충남 ㅇㅇ공사 현장에서 도로 커팅작업을 하던 중, 토사 등 반출작업을 하던 덤프트럭이 후진하다 재해자와 충돌하여 치료중 12.13. 사망(1명)

¶ 장비의 진출입 전후방 및 장비의 작업영역 이내 진입금지하고, 차량계건설장비에는 유도신호수를 배치하고 통제

16. 중대재해 사고속보(건설업)

○  12.16. 전남 ㅇㅇ공장 신축공사 현장에서 크레인으로 철골 빔 인양 작업 중 철골 빔이 로프에서 탈락되어 떨어져, 철골 빔에 맞아 사망(1명)

¶ 철골 인양은 로프를 활용하여 인양금지, 반드시 중량에 맞는 인양전용 슬링바를 활용하고 인양작업 영역 내 근로자 통제자 배치

17. 중대재해 사고속보(건설업)

○  12.17. 강원 ㅇㅇ 변전설비 건설공사현장에서 전주에 배전선로 케이블 고정을 위해 차량용 고소작업대에서 작업 중, 추락(높이 16m)하여 사망(2명)

¶ ④고소작업대(스카이장비 및 렌탈장비) 위 작업시 반드시 안전대 체결후 작업

18. 중대재해 사고속보(건설업)

○  12.15. 경기 ㅇㅇ아파트 공사현장에서 12층(높이 31m)에서 창문 유리블럭 설치 작업 중, 유리블럭이 떨어져 지상 1층에서 이동 중이던 재해자가 떨어진 유리블럭에 맞아 치료 중 12.19. 사망(1명)

¶ 유리블럭 작업 등 낙하물 발생 우려가 있는 작업은 낙하물방지망이 해체된 상태일 경우 하부 낙하물 예방조치로 작업구간 양방향 근로자 진입금지 통제시설과 안내표지판을 부착하고 통제 감시자를 배치하거나, 터널방식의 방호선반을 설치

19. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 12.20. 경북 ㅇㅇ축사 지붕 위 태양광시설 설치공사 현장에서, 지붕위에서 전기포설을 위한 작업 중, 채광창(높이 5.9미터)을 밟고 추락하여 사망(1명)

¶ 지붕작업 이동용 발판을 선행조치/ 용마루에 안전대 보조로프룰 설치하고 처마까지 길이 이하의 연장로프를 이용 안전대를 걸고 작업/ 지붕판넬을 제외한 렉산 또는 선라이트 등 채광창은 밟지 않도록 통제(사고가 너무 많음)  ※지붕작업 하부는 가능한한 추락방지망을 설치 후 작업 필요

20. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 12.20. 경기 ㅇㅇ상가주택 신축공사 현장에서 4층 외벽 유리 끼우는 작업을 위해 고소작업차 위(높이 약 8.5m)에서 작업중, 고소작업차의 뒤쪽 아웃트리거의 지반 침하로 고소작업대가 떨어지면서 함께 추락하여 사망(1명)

¶ 차량계 건설기계의 셋팅작업시 반드시 확인해야 할 사항으로 전도방지대의 펼칠 수 있는 공간여부와 전도방지대 하부바닥의 상태는 단단한지 작업전 체크 필요. 미흡하면 무조건 보강한 후 작업 진행해야 함.

21. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 12. 20. 광주 ㅇㅇ공사 현장에서 고소작업차를 이용하여 그물망 설치작업 중, 고소작업대에서 추락(높이 4m)하여 사망(1명)

¶ ⑤ 고소작업대(스카이장비 및 렌탈장비) 위 작업시 반드시 안전대 체결후 작업

22. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 12.15. 경기 ㅇㅇ도로 확충공사 현장에서 하이드로크레인 조립작업을 위해, 트럭에 적재된 중량물(20톤)을 크레인으로 인양하던 중, 인양된 중량물과 적재된 중량물 사이에 끼어 치료 중 12.21. 사망(1명)

¶ 운반트럭 조종원이 빠른 하역을 위해 인양중에 도와주려 다가서지 않도록 통제하여야 하고, 인양작업자 또한 이동식크레인이 상승시작전 인양물 흔들림 영역 밖으로 이동한 후 본 인양이 진행토록 작업지휘자 및 인양물 유도신호수 배치하여 통제 필요

23. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 12.22. 인천 ㅇㅇ건물 신축공사 현장에서 구조물 부재(1.6톤)를 이동식 크레인을 이용해 지상에서 옥상으로 옮기던 중, 구조물 부재가 재해자 방향으로 무너지면서 구조물 부재와 건물 외부 시스템비계 기둥 사이에 끼어서 사망(1명)

¶ 중량물 인양은 반드시 인양유도로프를 거치하고 수신위치에서는 인양물이 무릎아래까지 내려오도록 유도로프를 활용하고, 이후 손을 댈 경우 인양물에 의한 접촉을 고려하여 후방으로 벗어날 수 있는지를 살핀 후 손을 대도록 지도 필요

24. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 12.22. 인천옹진군 공원낚시터 집수정공사 현장에서 해수관 관입 작업 중, 토사에 매몰되어 사망(1명)

¶ 개방식 굴착 관로공사시 보통흙인 경우 안식각을 1:0.5~1를 두거나 간이 흙막이시설을 설치하고 작업해야 함.

25. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 12.22. 서울 ㅇㅇ 주택 신축공사 현장 4층 계단실에서 석고보드 작업 중 사다리(높이 1.7 m)에서 추락하여 치료 중 12.26. 사망(1명)

¶ 계단실 작업발판은 높이 조절이 가능한 발판을 사용하고 사다리작업은 2인1조 작업으로 보조자가 사다를 반드시 잡아 주어야 함.

26. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 12.26. 경기 ㅇㅇ상가 신축공사현장에서 외부판넬 철물작업을 위해 고소작업대에 탑승하여 작업 중, 고소작업대가 측면으로 전도되면서 재해자가 추락(높이 10m)하여 치료 중 12.27. 사망(1명)

¶ ⑥ 고소작업대(스카이장비 및 렌탈장비) 위 작업시 반드시 안전대 체결 후 작업 (12월중 6건 발생) 고소작업대가 넘어지더라도 뛰어내리기보다는 안전대를 체결하고 고소작업대 난간을 꼭 붙잡고 있는 것이 더 좋은 방법이라 생각됨.

27. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 12.29. 전북 ㅇㅇ공장 철거현장에서 비산방지 가림막 설치작업 중 외줄비계에서 추락(높이 4m)하여 사망(1명)

¶ 비계 작업은 반드시 안전대 활용 작업 필수, (외줄비계 작업의 경우 하부 추락에 대비한 에어백 또는 두께(200mm이상)가 있는 스펀지 시트 활용 검토)

28. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 12.30. 울산 ㅇㅇ설비이설 공사현장에서 2개 전신주 위의 배전반을 받치고 있는 거치대에서 접지선과 제어기에 연결할 선을 묶는 작업을 하던 중, 추락(높이 8m)하여 사망(1명)

¶ 안전대 착용 및 활용작업에 대한 교육 및 통제 필요.

29. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 12.30. 서울 ㅇㅇ시설 신축공사 현장에서 천장 환기시스템 덕트 설치(설치높이 2.8m)를 위해 A형 사다리에서 작업 중, 추락(높이 2m)하여 치료 중 사망(1명)

¶ 작업발판으로 우마 사용토록 관리하고, 사다리 작업시에는 2인1조 보조작업자가 사다리를 붙잡아주도록 통제

30. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 12.31. 경기 ㅇㅇ부지조성 토목공사 현장에서 옹벽 설치작업 중, 설치된 옹벽 블럭 위에 앉아있던 재해자가 회전하던 굴착기 후면에 다리가 끼여 사망(1명)

¶ 차량계건설기계 작업영역내 작업자 통제 신호수 배치 및 경계울 설치 통제 필요

31. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 12.30. 경기 ㅇㅇ시설 신축공사 현장에서 17층 비상 탈출구용 개구부를 통하여 16층에서 서포트 자재를 받는 작업 중, 17층 개구부에서 16층으로 추락(높이 4.15m)하여 치료 중 사망(1명)

¶ 자재반출 개구부의 크기를 최소화하고, 수작업 자재 인양시 안전대를 거치한 후 작업토록 통제 필요

32. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 12.17. 경기 ㅇㅇ시설 신축공사 현장에서 1층 천장 거푸집을 해체하던 중, 4.8m 높이에서 떨어진 해체된 합판(거푸집)에 맞아 치료 중 사망(1명)

¶ 모서리 천정폼을 제거한 후 중앙의 천정폼 전체를 일거에 해체할 경우 사전 대피할 수 있는 공간을 정리정돈하여 확보하고 작업진행하며, 해체 시 가능한한 먼 곳에서 할 수 있는 길이의 도구를 사용토록 관리 필요

33. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 12.28. 서울 ㅇㅇ시설 보수공사 현장에서 천장 단열재 부착작업 후 이동식 틀비계에서 내려오던 중, 추락(높이 1.2m)하여 치료 중 사망(1명)

¶ 틀비계 작업자 안전모 착용 및 턱끈 착용관리 철저... 틀비계 사다리를 내려오면서 뒤로 떨어져 머리를 다쳤을 것으로 추정됨.... 틀비계(고소작업대) 작업은 반드시 안전대 활용 필수!!!