■ 발파 표준안전 작업지침 [별표 2]
전기발파 시 정전기에 의한 재해예방 대책(제20조관련)
작업의 종류	대책
일반기준	ㆍ도전성의 의류(면 등의 소재로 제작된 의류를 말한다)를 착용한다. ㆍ도전성의 정전기용 안전화를 착용한다. ㆍ내정전성 전기뇌관을 사용한다.
천공작업	ㆍ천공 장소에서 전기뇌관이나 폭약을 충분히 이격시켜 둔다.
기폭약포 만드는 작업	ㆍ천공 장소, 초유폭약 장약 장소, 고무호스 등의 대전하기 쉬운 장소, 철관이나 레일 등의 전류가 흐르기 쉬운 장소의 인접 거리에서 작업을 하지 않는다. ㆍ작업 전, 작업 중에는 맨손을 가끔 지면에 대어서 신체의 정전기를 제거한다. ㆍ각선이나 보조모선을 훑지 않는다.
초유폭약 (ANFO) 장약작업	ㆍ장전기는 사용 전후에 잘 청소하고 접지장치의 접속을 확실히 한다. ㆍ장전기 호스는 충분한 도전성을 갖는 것을 사용한다. ㆍ장전기 호스는 발파공의 길이보다 60cm 이상 긴 것을 사용한다. ㆍ장전기 호스는 계속 연결한 호스를 사용하지 않는다. ㆍ장약할 때는 장전기를 충분히 접지한다. ㆍ장전기의 접지선은 철관, 레일 등의 누설전류가 유입되기 쉬운 곳에 가까이하지 않는다. ㆍ갱내 등의 장약 장소에서는 통기를 충분히 하여 ANFO 분진을 부유시키지 않도록 한다. ㆍ컨트롤 밸브는 가능한 한 급격한 개폐를 하지 않는다. ㆍ장약 중에는 발파공에서 ANFO의 분출이 없도록 한다. ㆍ장약 종료 후는 장전기 호스의 끝을 장약 면에 꾹 눌러서 장약 면의 제전을 한다. ㆍ발파공에 방수 플라스틱 튜브를 사용하는 때에는 장약 후 적어도 5분이 지난 후가 아니면 전기뇌관 및 기폭약포를 가까이하지 말아야 한다. ㆍ거친 구멍이나 수공 등에서 플라스틱 튜브를 사용하여 장약할 때는 역기폭 또는 중간기폭을 피한다.
기폭약포 장약 및 결선방법	ㆍ갱내에서는 초유폭약의 부유분진이 제거된 후 기폭약포 장약작업을 한다. ㆍ기폭약포 장약 및 결선작업을 행할 때는 작업 전, 작업 중에는 맨손을 가끔 지면에 대어서 신체의 정전기를 제거한다. ㆍ각선, 보조모선, 발파모선을 설치하거나 간추릴 때 훑지 않도록 하고 맨손으로 한다. ㆍ각선이나 보조모선 등의 결선장소의 나선 부분은 절연테이프를 사용하고 발파공 속에 삽입한 부분은 특히 주의한다.
낙뢰의 대책	ㆍ기상 상황을 철저히 파악한다. ㆍ낙뢰가 예상되는 경우 작업을 중지하고, 신속히 대피한다. ㆍ불가피하게 발파를 실시하는 경우 전기적 위험성이 낮은 비전기뇌관 또는 전자뇌관을 사용한다.
강풍 시 등의 대책	ㆍ강풍으로 인해 정전기의 발생이 예상되는 경우 전기발파는 하지 않는다.