소규모 안전관리계획서 작성 매뉴얼

부록 2

건설공사 자체 안전점검표

가설공사 자체 안전점검표

		점검대상 :		결재
NO.1		점검일자 :
구 분			점 검 사 항					점검결과		조치사항
1. 가 설 비 계	(1) 강관비계		∙ 강관 및 부속철물은 KS규격에 합당한 것인가
			∙ 강관은 외력에 의한 균열, 뒤틀림 등의 변형 및 부식은 없는가
			∙ 각부에는 깔판, 깔목 등을 사용하고 밑둥잡이를 설치하였는가
			∙ 비계기둥 간격은 보방향 1.5~1.8m, 간사이 방향 1.5m이하로 하였는가
			∙ 지상에서 첫 번째 띠장은 높이 2m 이하의 위치에 설치하였는가
			∙ 띠장 및 장선은 1.5m이하 간격으로 설치하였는가
			∙ 비계기둥의 적재하중은 400kg이하로 하였는가
			∙ 비계기둥의 최고부로부터 31m 되는 지점의 밑부분은 2본의 강관으로 묶어 세웠는가
			∙ 구조체와 수직･수평으로 5m이내마다 견고히 연결하였는가
			∙ 기둥간격 10m 마다 45°각도의 처마방향 가새를 설치하였으며, 가새에 접속되지 않은 기둥은 없는가
			∙ 지주, 띠장, 수평재, 가새 등의 접합은 전용철물(꺽쇠, 보울트 등)을 사용하였는가
			∙ 지주나 띠장의 이음은 동일 직선 상에 오지 않도록 하였는가
			∙ 벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1.0m 이내로 하였는가
			∙ 작업발판의 설치가 필요한 경우에는 쌍줄비계로 하였는가
			∙ 다음 사항을 수시로 점검하는가 - 비계발판의 손상이나 위험하게 돌출된 곳은 없는가 - 지주, 수평재, 띠장의 긴결상태가 이완된 곳은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀어진 곳은 없는가 - 지주가 침하하였거나, 미끄러진 곳은 없는가

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
1. 가 설 비 계	(2) 시스테비계	∙ 시스템 비계 부재의 재질 및 부속철물은 KS규격에 합당한 것인가
		∙ 부재은 외력에 의한 균열, 뒤틀림 등의 변형 및 이음은 없는가
		∙ 수직재와 수평재는 본체 및 접합부가 일체화된 구조이어야 한다.
		∙ 수직재와 수평재는 직교되게 설치하여야 하며 체결 후 흔들림이 없는가
		∙ 시스템 비계 최 하부에 설치하는 수직재는 받침철물의 조절너트와 밀착되도록 설치하여야 하며 수직과 수평을 유지하였는가
		∙ 수직재와 수직재의 연결부위에는 연결핀을 사용하여 부재가 서로 이탈되지 않도록 하였는가
		∙ 안전난간의 용도로 사용되는 수평재의 설치 높이는 작업발판면으로부터 90 ㎝ 이상 120 ㎝ 이하 이어야 하며 중간난간대는 상부난간대와 작업발판면의 중간에 설치하였는가
		∙ 대각으로 설치하는 가새는 비계의 외면으로 수평면에 대해 40°～60° 방향으로 설치하며 수평재 및 수직재에 결속하였는가
		∙ 벽 연결재의 배치간격은 벽 연결재의 성능과 작용하중을 고려한 구조설계에 따라 설치하였는가
		∙ 벽 연결재는 수직재와 수평재의 교차부에서 비계면에 대하여 직각이 되도록 하여 수직재에 설치하였는가
		∙ 시스템 비계 조립 전 구조, 강도, 기능 및 재료 등에 결함이 없는지 면밀히 검토하여야 하며 시공 상세도면에 따라 설치하였는가
		∙ 지반은 시스템 비계 구조물이 침하하지 않도록 충분한 다짐을 하거나 콘크리트 등을 타설한 후 설치하였는가
		∙ 경사진 지반의 경우에는 피벗형 받침철물 또는 쐐기 등을 사용하여 수평을 유지하도록 지지하였는가
		∙ 고압선에 근접하여 시스템 비계를 설치할 때에는 고압선을 이설하거나 고압선에 절연용 방호구를 장착하는 등 고압선과의 접촉을 방지하기 위한 조치를 하였는가
		∙ 작업발판에는 최대 적재하중을 정하고 이를 초과하여 적재하지 않아야 하며, 최대 적재하중이 표기된 표지판이 부착되어 있는가
		∙ 다음 사항을 수시로 점검하는가 - 비계발판의 손상이나 위험하게 돌출된 곳은 없는가 - 지주, 수평재, 띠장의 긴결상태가 이완된 곳은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀어진 곳은 없는가 - 지주가 침하하였거나, 미끄러진 곳은 없는가

NO. 2

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
1. 가 설 비 계	(2) 틀비계	∙ 부재에 외력에 의한 변형 또는 불량품은 없는가
		∙ 전체 높이가 20m를 초과할 때는 주틀의 높이를 2m 이내로 하고, 주틀간의 간격은 1.8m 이하로 하였는가
		∙ 주틀간의 교차 가새를 설치하고, 최상층과 5층이내 마다 수평재를 설치하였는가
		∙ 구조체와 수직 6m, 수평 8m 이내마다 견고히 연결하였는가
		∙ 밑받침을 설치하고, 고저차가 있을 때는 조절형 받침을 설치 수평･수직을 유지시켰는가
		∙ 각 부재, 프레트 등의 연결핀, 접합철물 또는 고정핀은 완전히 조였는가
		∙ 벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1m 이내로 하였는가
		∙ 띠장 방향으로 길이가 4m이하이고, 높이 10m를 초과하는 경우 높이 10m이내마다 띠장방향으로 버팀 기둥을 설치하였는가
		∙ 다음 사항은 수시로 점검하는가 - 지주의 지지물이나 각 부재의 이음 부분이 풀려있지 않은가 - 지주와 수평강관 그리고 가새의 이음 부분에 변형은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀린곳은 없는가 - 지주가 침하하거나 미끄러진 곳은 없는가
	(3) 달비계	∙ 결속선은 #8 또는 #10 철선으로서 새것을 사용하였는가
		∙ 다음에 해당하는 달기 와이어로우프를 사용하지 않는가 - 한 가닥에서 소선(필러선은 제외한다)의 수가 10% 이상 절단된 것 - 지름의 감소가 공칭지름의 7%를 넘는 것 - 현저한 변형이나 부식된 것
		∙ 다음에 해당하는 달기 체인을 사용하지 않는가 - 길이가 제조 당시 보다 5%이상 늘어난 것 - 고리의 단면 직경이 10%이상 감소된 것
		∙ 달기 와이어로우프 및 달기 강선의 안전율은 10이상, 달기 체인 및 달기 후크의 안전율은 5이상으로 설치하였는가
		∙ 권상기에는 제동장치를 설치하였는가
		∙ 와이어로우프 일단은 콘크리트 구조물, 앵커 또는 권상기에 2개소 이상 묶어 결속하였는가

NO. 3

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
1. 가 설 비 계	(4) 이동식 비계	∙ 비계에 사용된 강관은 KS규격에 합당하고, 부식, 균열, 변형 등이 없는 것으로 하였는가
		∙ 비계의 최대 높이는 밑변 최소 폭의 4배 이하로 설치하였는가
		∙ 비계의 일부를 건물에 체결하여 이동, 전도 등을 방지하였는가
		∙ 최대 적재하중 및 사용 책임자를 명시하였는가
		∙ 부재의 접속부, 교차부는 확실하게 연결하였는가
		∙ 최상층 및 5층 이내마다 수평재를 설치하였는가
2. 가 설 통 로	(1) 가설 경사로	∙ 비탈면의 경사각은 30°이내로 하고 미끄럼 방지 조치를 하였는가
		∙ 목재는 미송･육송 또는 동등 이상의 재질을 가진 것과, 철재는 6mm이상의 철판을 바닥판으로 사용하였는가
		∙ 경사로 지지기둥은 3m 이내마다 설치하였는가
		∙ 경사로의 폭은 최소 90cm 이상으로 하고 높이 7m 마다 계단참을 설치하였는가
	(2) 가설계단	∙ 가설계단은 1단의 높이가 22cm, 너비 25～30cm를 표준으로 설치하였는가
		∙ 계단의 폭을 옥내에서 75cm 이상, 옥외에서는 60cm 이상으로 하였는가
		∙ 지주 및 난간기둥 간격은 120～150cm로 적당하며 적절한 조명설비를 갖추었는가
		∙ 높이 7m 이내마다 계단참을 설치하였는가
		∙ 계단 및 계단참은 500kg/m2 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도로 설치하였는가
	(3) 작업발판	∙ 발판 1개는 폭 40cm 이상, 두께 3.5cm 이상, 길이 3.6m 이하의 것을 사용하였는가
		∙ 최대적재하중(400kg 이하), 위험경고 및 지지판을 부착하였는가
		∙ 작업발판 폭은 40cm 이상, 간격 3cm 이하로 발판 1개당 2개소 이상 지지하였는가
		∙ 이음부는 발판간에 20cm이상 겹치고 중앙부는 장선 위에 고정하였는가
		∙ 작업발판의 최대 폭은 1.6m 이내인가

NO. 4

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
3 낙 하 물 방 지	(1) 방호철망	∙ 철망호칭 #13 내지 #16의 것, 또는 아연 도금한 철선 0.9mm 이상의 것을 사용하였는가
		∙ 15cm 이상 겹쳐 대고 60cm 이내의 간격으로 긴결하여 틈이 생기지 않도록 하였는가
	(2) 방호시트	∙ 재료의 인장강도와 신율의 곱이 500kg･mm 이상인 것을 사용하였는가
		∙ 방호시트 둘레 및 모서리를 잡아매는 멍에는 천을 덧대거나 기타의 방법으로 보강하였는가
		∙ 단열처리를 한 재료를 사용하였는가
		∙ 구조체와 45cm 이하의 간격으로 틈새가 없도록 설치하고 시트 상호간에도 틈새가 없도록 하였는가
	(3) 방호선반	∙ 시공하는 부분의 높이가 20m 이하의 높이일 때는 2단 이상으로 설치하였는가
		∙ 비계 발판의 외측에서 2m 이상 내밀고 수평면과 선반이 이루는 각도는 20°내지 30°정도로 하였는가
		∙ 선반 널은 두께 1.5cm이상의 나무판자 또는 이와 동등 이상의 효과가 있는 것을 사용한다

콘크리트공사 자체 안전점검표

		점검대상 :		결재
NO.1		점검일자 :
구 분			점 검 사 항					점검결과		조치사항
1. 거 푸 집	(1) 일반사항		∙ 여러번 사용으로 인하여 흠집이 많거나 접착 부분이 떨어져 구조적으로 약한 것을 사용하지 않는가
			∙ 거푸집의 띠장은 부러지거나 금이 나있는 것은 없는가
			∙ 거푸집에 못이 돌출되어 있거나 날카로운 것이 돌출되어 있지 않은가
			∙ 강재 거푸집은 형상이 찌그러지거나 비틀려 있는 것을 교정한 후 사용하는가
			∙ 강재 거푸집의 표면에 녹이 나 있는 것은 쇠솔(Wire Brush) 또는 사포 등으로 닦아 내고 박리제(Form oil)를 엷게 칠해 두었는가
			∙ 강재 거푸집에 붙은 콘크리트 부착물을 완전히 제거하고 박리제를 칠해 두었는가
			∙ 강판, 목재, 합판 거푸집은 창고에 보관하여 두거나 야적시에는 천막 등으로 덮어두고 녹 또는 부식의 방지 조치를 하였는가
			∙ 거푸집이 곡면일 경우에는 버팀대의 부착 등 당해 거푸집의 부상을 방지하기 위한 조치를 하였는가
			∙ 거푸집은 다음 순서에 의하여 조립하고 있는가 기초→기둥→벽체→보→바닥
			∙ 흔들림 막이 턴버클, 가새 등은 필요한 곳에 적절히 설치되었는가
	(2) 기초 거푸집		∙ 거푸집 설치를 위한 터파기는 여유있게 되어 있는가
			∙ 거푸집선 및 조립 상태가 정확한가
			∙ 관통구멍, 앵커보울트, 차출근의 위치, 수량, 지름 등은 정확한가
			∙ 독립기초의 경우 거푸집이 콘크리트 타설시에 떠오르거나 이동하지 않도록 고정되어 있는가
			∙ 밑창 콘크리트면의 기초 먹줄의 치수와 위치는 정확하며 도면과 일치하는가

NO. 2

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
1. 거 푸 집	(3) 기둥, 벽의 거푸집	∙ 거푸집 하부의 위치는 정확한가
		∙ 기둥 및 벽거푸집은 추를 내렸을 때 수직인가
		∙ 건물의 요철 부분은 콘크리트 타설시 이탈되지 않도록 견고하게 조립되어 있는가
		∙ 하부에는 청소구가 있는지를 확인하고, 콘크리트 타설시는 완전히 닫도록 조치되어 있는가
		∙ 개구부의 위치와 치수 및 상자 넣기(나무토막) 등의 설치 위치는 정확한가
	(4) 보, 슬래브의 거푸집	∙ 거푸집의 치수는 정확한가
		∙ 모서리는 정확하게 조립되어 있는가
		∙ 슬래브의 중앙부는 처짐에 대한 약간 솟음을 두었는가
		∙ 기계설비 및 천정설치용 고정 장치는 설치되어 있는가
2. 철 근 공	(1) 가공	∙ 철근은 철근구조도에 의하여 절단, 구부리기 등의 가공을 하였는가
		∙ 철근 구조도에 제시된 철근과 다른 강도의 철근을 사용하지 않았는가
		∙ 구부림은 냉간가공으로 하였는가(부득이 가열가공을 실시할 경우 현장책임자의 승인을 받았는가)
		∙ 유해한 휨이나 손상이 있는 철근을 사용하지 않았는가
		∙ 코일 모양의 철근은 직선기를 사용하는가
		∙ 철근 구조도에 제시된 가공형상, 치수로 가공하되 바깥쪽 치수를 따라서 가공하였는가
		∙ 용접한 철근은 구부려서는 안되며 부득이하게 구부릴 경우 용접부위에서 철근 지름의 10배이상 떨어진 곳에서 구부렸는가
		∙ 한번 가공한 철근을 재 가공하여 사용하지 않았는가
	(2) 조립	∙ 들뜬 녹 등 철근과 콘크리트와의 부착을 해치는 유해 물질을 제거하였는가
		∙ 철근을 바른 위치에 배치했는가
		∙ 콘크리트를 타설 할 때 움직이지 않도록 견고하게 조립했는가
		∙ 철근의 교점을 지름 9mm 이상의 풀림철선 또는 적절한 클립(Clip)으로 긴결하는가

NO. 3

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
2. 철 근 공	(2) 조립	∙ 벽이나 슬래브의 개구부에는 보강철근을 사용하였는가
		∙ 간격재(Spacer)를 적절히 배치하였는가
		∙ 철근의 조립 후 다음 사항을 규정대로 시공했는지 확인하였는가 - 철근의 개수와 직경 - 이음의 위치 - 철근 상호간의 위치 및 간격 - 거푸집 내에서의 지지 상태
		∙ 철근을 조립하고 장시간이 경과한 경우 콘크리트를 치기전에 다시 조립검사를 하였는가
	(3) 정착･이음	∙ 인장 철근의 이음은 가급적 피해야 하며 특히 보의 중앙부근 이음을 피하도록 하였는가
		∙ 이음 및 정착길이는 큰 인장력을 받은 것은 철근 지름의 40배, 압축 또는 적은 인장력을 받은 것은 지름의 25배로 하며, 이음철근의 지름이 다를 경우는 그 평균 지름으로 하였는가
		∙ 철근의 이음 위치는 큰 응력을 받는 곳을 피하여 엇갈려 잇도록 하였는가
		∙ 철근의 정착위치는 다음과 같이 하였는가 - 기둥의 주근은 기초 - 보의 주근은 기둥 - 작은보의 주근은 큰보 - 직교하는 끝부분의 보 밑에 기둥이 없을 경우는 보 상호간 - 지중보의 주근은 기초 또는 기둥 - 벽 철근은 기둥, 보, 기초 또는 바닥판 - 바닥판의 철근은 보 또는 벽체
3. 콘 크 리 트	(1) 타설	∙ 작업 당일 작업 전에 거푸집 동바리 등의 변형･변위 및 지반의 침하 유무를 점검하고 이상 발견시는 보수하였는가
		∙ 작업중에 거푸집 동바리 등의 변형･변위 및 침하 유무 등을 감시할 수 있는 감시자를 배치하였는가
		∙ 타설 중 배근이나 매설물이 이동하지 않도록 하였는가
		∙ 타설 속도는 표준시방서에 정해진 속도를 유지하도록 하는가
		∙ 콘크리트 타설 한계 위치는 정확히 표시되어 있는가
		∙ 거푸집 동바리에 측압이 작용하지 않도록 사전에 타설순서 및 일일 타설 높이를 정하였는가

NO. 4

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
3. 콘 크 리 트	(2) 이어치기	∙ 보, 슬래브의 이어치기는 스팬(Span)의 중앙부에서 수직으로 하였는가
		∙ 캔틸레버보나 슬래브는 절대로 이어치지 않도록 하였는가
		∙ 보의 어어치기는 수평으로 두지 않도록 하였는가
		∙ 슬래브의 중앙부에 작은보가 있을 때에는 작은보 나비의 2배정도 떨어진 곳에서 이어치기 하였는가
		∙ 벽은 개구부 등의 끊기 좋고, 이음자리 막기와 떼어내기가 편리한 곳에 수직 또는 수평으로 이음 하였는가
		∙ 아치(Arch)의 이음은 아치 축에 직각으로 하였는가
		∙ 수평으로 이어치기를 할 때 레이턴스를 막기 위하여 거푸집에 구멍을 뚫거나 적당한 방법으로 표면의 물을 제거하였는가
		∙ 이어치기 할 곳은 레이턴스를 제거하고 그 면을 거칠게 하였는가
		∙ 이어치게 되는 면을 깨끗이 하고 물로 적셔 두었는가
	(3) 다짐	∙ 진동기를 가지고 거푸집 속의 콘크리트를 옆 방향으로 이동시키지 않도록 하였는가
		∙ 여러 층으로 나누어서 진동 다지기를 할 때는 진동기를 밑의 층 속에 약 10cm 정도 삽입하였는가
		∙ 막대형 진동기는 수직 방향으로 넣고, 넣는 간격은 약 60cm이하로 하였는가
		∙ 막대형 진동기(꽂이 진동기) 및 표면 진동기 등은 각기 특성에 맞는 곳에 사용하는가
		∙ 진동기는 철근 또는 철골에 직접 접촉되지 않도록 하고 뽑을 때에는 천천히 뽑아 내어 콘크리트에 구멍이 남지 않도록 하였는가
	(4) 양생	∙ 타설후 수화 작용을 돕기 위하여 최소 5일간은 수분을 보존(조강일 경우 3일)하도록 하였는가
		∙ 양생기간 온도는 항상 5℃ 이상을 유지하도록 하였는가
		∙ 콘크리트 타설후 그 위를 보행하거나 공구 등 중량물을 올려놓지 않도록 하였는가
		∙ 강우, 폭설 등의 기상 변화에 대비하여 콘크리트 노출면을 보호하였는가
		∙ 일광의 직사, 급격한 건조 및 한기에 대하여 대책을강구 하였는가

NO. 5

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
4. 거 푸 집 지 보 공	(1) 일반사항	∙ 지보공의 위치와 간격, 부재를 제대로 설치하고 견고히 연결하였는가
		∙ 지반에 설치할 때에는 밑둥잡이 또는 깔목을 설치하여 부동 침하를 방지하도록 하였는가
		∙ 경사진 바닥면에 세울 때에는 미끄러지지 않도록 조치하였는가
		∙ 횡목의 중앙에 설치하는 등 편심하중이 걸리지 않도록 하였는가
		∙ 높이 조절용 받침목, 철판 등은 이탈되지 않았는가
		∙ 이동용 틀비계를 지보공 대용으로 사용할 때에는 활차가 고정되어 있는가
		∙ 지보공 및 보를 지지하는 주요 부분은 각각 규격품 또는 규정 이상의 것을 사용하였는가
		∙ 현저한 손상, 변형 또는 부식이 있는 것을 사용하지 않도록 하였는가
		∙ 존치 기간은 기준에 적합성을 유지하는가
	(2) 강관지주	∙ 단관 및 잭 베이스(Jack Base)의 변형, 파손 등은 없는가
		∙ 각부의 베이스 플레이트(Base Plate)는 정확한 위치에 고정시켰는가
		∙ 강관 지주는 높이 2m 이내마다 수평 이음을 2방향으로 설치하고 견고한 것에 고정하였는가
		∙ 수평연결, 기초지주의 부재는 단관을 이용하여 지주에 클램프(Clamp)로 확실하게 연결하였는가
		∙ 두부의 잭 베이스는 멍에에 확실히 고정하였는가
		∙ 3개이상 이어서 사용하지 않도록 하였는가
		∙ 강관지주를 사용할 때 접속부의 나사는 마모되어 있지 않는가
	(3) 파이프 지주	∙ 파이프 받침을 3본 이상 이어서 사용하지 않도록 하였는가
		∙ 파이프 받침을 이어서 사용할 때에는 4개 이상의 보울트 또는 전용철물을 사용하도록 하였는가
		∙ 높이 2m이내 마다 수평 연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위 방지 조치를 하였는가
		∙ 파이프 받침의 두부 및 각부는 견고하게 고정하였는가

NO. 6

구 분		점 검 사 항	점검결과	조치사항
4. 거 푸 집 지 보 공	(3) 파이프 지주	∙ 파이프 받침은 조립전에 상태의 결함이 있는지를 점검하였는가
		∙ 파이프 받침의 꽂기핀은 전용의 철물을 사용하였는가
		∙ 조립시 수평 연결의 설치를 고려하였는가
		∙ 스팬이 긴 건물의 경우는 스팬의 양단부 및 중앙부의 지주를 먼저 세워 높이를 정하도록 하였는가
	(4) 강관틀 지주	∙ 강관틀과 강관틀 사이에 교차가새를 설치하였는가
		∙ 최상층 및 5층 이내마다 거푸집 지보공의 측면과 틀면의 방향 및 교차가새의 방향에 수평연결재를 설치하고 수평연결재의 변위를 방지하도록 하였는가
		∙ 보 또는 멍에를 상단에 올릴 때에는 지주 상단에 강재의 단판을 부착하여 보 또는 멍에에 고정시켰는가
	(5) 목재	∙ 높이 2m이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지하도록 하였는가
		∙ 목재를 이어서 사용할 때에는 2본 이상의 덧댐목을 대고 4개소 이상 견고하게 묶은 후 상단을 보 또는 멍에에 고정시키도록 하였는가

강구조물공사 자체 안전점검표

		점검대상 :		결재
NO.1		점검일자 :
구 분			점 검 사 항					점검결과		조치사항
1. 건 립 작 업	(1) 일반사항		∙ 현장건립 순서와 공장제작 순서는 일치하는가
			∙ 2층 이상을 한 번에 세우고자 할 경우는 1개폭 이상 조립이 되도록 계획하여 도괴 방지에 대한 대책을 강구하였는가
			∙ 건립 기계의 작업 반경과 진행 방향을 고려하여 먼저 세운 것이 방해가 되지 않도록 계획하였는가
			∙ 기둥을 2본 이상 세울 때는 기둥을 세울 때마다 보를 설치하고 안정성을 검토하면서 건립을 진행시켜 나가도록 하였는가
			∙ 건립중 도괴를 방지하기 위하여 가보울트 체결을 가능한 단축하도록 후속공사를 계획하였는가
			∙ 기둥의 기둥밑판(Base Plate)은 중심선 및 높이를 정확히 설치하고 앵커보울트로 완전히 조이도록 하였는가
			∙ 조립한 부재에 달아 올리는 부재가 충돌되지 않도록 하는가
			∙ 데릭을 설치하는 철골부분은 리벳조임을 하거나 보울트조임을 완전히 하고 필요할 때에는 그 부분을 보강하도록 하였는가
			∙ 지붕 트러스 등 구성재를 달아 올릴 때는 반대하중으로 변형되기 쉬운 것을 보강하거나, 지주를 세워 대고 조립하는가
			∙ 앵커보울트는 전체를 평균하게 조이도록 하였는가
			∙ 기둥 밑판은 모르타르 채움공법을 사용할 때 모르타르가 경화되기 전 진동, 충격을 주지 않도록 하였는가
			∙ 기둥 건립시 가조립 보울트가 종료될 때까지는 인장 와이어로우프를 늦추지 않도록 하는가
			∙ 보의 부착이 불가능할 경우 버팀줄 또는 버팀대로 보호하였는가
			∙ 기둥밑둥 부분이 핀일 때는 버팀대를 설치한 후 인장 와이어로우프를 철거하는가
			∙ 분할핀은 사전에 철골에 연결하였는가
			∙ 브래킷(Bracket), 커버플레이트(Cover Plate) 등은 탈락하지 않도록 확실하게 부착하였는가

NO. 2

구 분			점 검 사 항	점검결과	조치사항
1. 건 립 작 업	(2) 인양작업		∙ 인양부재의 중량, 중심을 확인하고 달아 올리는가
			∙ 기둥 인양시는 기둥의 꼭대기 보울트 구멍을 이용해 인양용 작은 평철판을 덧대어 하중에 충분히 견디도록 하였는가
			∙ 매어 달 철판에 와이어로우프를 설치할 때는 새클을 사용하도록 하였는가
			∙ 브래킷(Bracket) 아래 부분에 와이어로우프를 걸 경우에는 보호용 굄재를 넣어 인양하도록 하였는가
			∙ 기둥은 일으켜 세울 때는 밑부분이 미끄러지지 않게 서서히 들어올리도록 하였는가
			∙ 기둥 밑부분에 무리한 하중이 실리지 않도록 하였는가
			∙ 인양 와이어로우프를 제거 할 때는 새클핀이나 로우프가 손상되지 않았나를 확인하였는가
			∙ 클램프는 수평으로 체결하고 2군데 이상 설치하였는가
			∙ 클램프는 정격용량 이상 인양하지 않도록 하였는가
			∙ 사용전 반드시 클램프의 작동상태를 점검하고 정상작동이 되는지를 확인하였는가
2. 접 합	(1) 용접	① 전기용접	∙ 용접기의 바깥 상자를 접지하였는가
			∙ 용접부의 접지는 하였는가
			∙ 케이블의 절연상태는 완전한가
			∙ 절연 호울더(Holder)를 사용하는가
			∙ 사용전압기의 전압은 높지 않은가
			∙ 작업중단시 스위치는 껐는가
			∙ 우천, 폭설시 작업을 하지 않는가
			∙ 용접 작업장 부근에 가연물이나 인화물은 없는가
			∙ 접지의 부착상태는 양호한가
			∙ 교류아크 용접기는 자동 전격방지 장치를 사용하였는가
			∙ 어스의 부착을 완전하게 하였는가
			∙ 케이블의 접속을 완전하게 하였는가

NO. 3

구 분			점 검 사 항	점검결과	조치사항
2. 접 합	(1) 용접	② 아세틸렌용접	∙ 작업장 가까이는 소화설비 또는 소화기를 준비하여 놓았는가
			∙ 인화물을 제거한 뒤 작업을 하는가
			∙ 가스용기 취급은 조심해서 하며, 팽개치거나 충격을 주지 않도록 하였는가
			∙ 압력계, 꼭지쇠는 수시 검사를 받아 완전한 것을 사용하는가
			∙ 인화성 또는 폭발성 재료를 넣은 용기를 용접 또는 절단하는 경우 용기를 깨끗하게 씻고나서 작업하는가
			∙ 작업전에 취관, 호스, 감압밸브를 점검하였는가
			∙ 동결 우려가 있을 때는 용기를 비에 젖은 곳이나 습기가 많은 곳에 놓아두지 않도록 하는가
			∙ 환기상태가 나쁜 좁은 실내에서 작업하는 경우에는 가스 누출에 주의하도록 하는가
			∙ 용기 온도는 40℃이하로 유지하는가
			∙ 용기는 전도 우려가 없도록 지지하였는가
			∙ 용기는 빈용기와 충만용기를 구별 표시하여 보관하는가
			∙ 용기는 전기장치 어스선의 부근에 두지 않도록 하였는가
	(2) 보울트		∙ 진동, 충격 또는 반복응력을 받는 접합부에는 보울트를 사용하지 않도록 하였는가
			∙ 처마 높이가 9m를 초과하고 스팬이 13m를 초과하는 강구조 건축물의 구조상 주요 부분에는 보울트를 사용하지 않도록 하였는가
			∙ 보울트 구멍 지름은 보울트의 공칭축 지름에 0.5mm 더한 것 이하로 하였는가
			∙ 보울트로 체결하는 판의 총두께는 지름의 5배 이하로 하였는가
			∙ 보울트와 너트는 진동 등에 의하여 풀리는 일을 막기 위하여 2중 너트, 스링 등의 조치를 취하였는가
3.도장작업			∙ 현장도장전에 공장도장을 한 강재의 표면을 깨끗이 청소하였는가
			∙ 칠 작업전 바탕 만들기 상태는 양호한가
			∙ 칠 작업을 해서는 안되는 부분에 칠을 하지는 않았는가
			∙ 작업중 손상된 도막에 대한 보수상태는 양호한가

NO. 4

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치사항
3.도장작업	∙ 바탕 만들기가 완료된 후 신속히 칠 작업이 실시되는가
	∙ 먼저 부재의 운반, 조립중에 공장도장이 벗겨진 부분에 같은 도료로 도장을 하는가
	∙ 전체적으로 균일한 도막칠이 이루어졌는가
	∙ 5℃이하, 상대습도 80%이상일 때 칠 작업을 하지 않도록 하였는가
	∙ 칠 작업시 또는 도막이 마르기 전에 수분이나 분진 등에 노출되지 않도록 하였는가

굴착공사 자체 안전점검표

		점검대상 :		결재
NO.1		점검일자 :
구 분			점 검 사 항					점검결과		조치사항
1.일반사항			∙ 굴착면 및 굴착심도 기준을 준수하는가
			∙ 절토면을 장기간 방치할 경우는 경사면에 비닐이나 가마니를 덮는 등의 적절한 보호조치를 하였는가
2 굴 착 공 사	(1) 인력굴착		∙ 굴착면의 구배는 토질의 굴착높이에 따른 안전구배 기준 이하로 하였는가
			∙ 파낸 토사 등을 굴착부의 상부 또는 경사면 상부 부근에 적치하지 않도록 하였는가(적치할 경우에는 굴착면의 붕락이나 토사 등의 낙하가 발생하지 않도록 조치를 하였는가)
	(2) 기계굴착		∙ 공사의 규모, 주변환경, 토질, 공기 등의 조건을 고려한 적절한 기계를 선정하였는가
			∙ 작업전에 기계를 점검하였는가
			∙ 기계가 운반될 통로를 확보하고 통로의 상태를 점검하였는가
			∙ 사면이나 무너지기 쉬운 지반에 장비를 세워두지 않았는가
			∙ 굴착장비 등은 안전능력 이상으로 사용하거나 용도외 사용하지 않도록 하였는가
			∙ 기존의 설치된 구조물 주변을 굴착하는 경우 전도 및 붕괴를 고려하였는가
			∙ 작업구역을 로프울타리, 붉은 깃발 등으로 표시하였는가
			∙ 야간작업을 할 때는 조명을 충분히 설치하여 작업시야를 확보하였는가
			∙ 도로에서 작업하는 경우는 각종 표식, 방호대, 야간조명 등을 충분히 설치하였는가
			∙ 기계의 무리한 사용을 금지하고 노면의 끝단이 연약지반일 경우는 유도자를 배치시켰는가
			∙ 흙막이 동바리를 설치할 경우는 동바리 부재의 설치 순서에 맞도록 굴착을 진행하는가
			∙ 전선이나 구조물 등에 인접하여 붐을 선회해야 될 작업에는 사전에 방호조치를 강구하였는가

성토 및 절토공사 자체 안전점검표

	점검대상 :		결재
NO.1	점검일자 :
구 분		점 검 사 항					점검결과		조치사항
1. 흙쌓기공사		∙ 사전에 나무뿌리 등의 유해한 잡물을 제거하였는가
		∙ 우수에 의한 토사의 유출 및 붕괴 방지를 위하여 바닥면에 지하 배수구를 설치하였는가
		∙ 성토중에 항상 배수에 유의하여 쌓는 각 층에 물이 고이지 않도록 하였는가
		∙ 변상상태 등의 관찰(함몰, 균열 등)을 수시로 하는가
		∙ 비탈면의 하부 및 상부, 작은 단부 등에 배수시설을 설치하였는가
		∙ 비탈면 상부에 물의 침투 방지조치(시트 등의 활용, 가설배수로 설치, 조기 식재 등)를 하였는가
		∙ 비탈면 상부에 중량물을 두지 않으며, 또한 중장비의 주행을 삼가하도록 하였는가
2. 흙깍기공사		∙ 상부 비탈면에 내리는 우수나 용수가 비탈면을 흐르지 않도록 비탈면 상단부에 배수구를 설치하였는가
		∙ 비탈면이 높은 경우 보통 5～10m 높이마다 소단을 설치하고 거기에 측구를 설치하여 우수의 유도를 하도록 하였는가
		∙ 소단을 설치하지 않은 경우에는 비탈면 하단에 배수구를 설치하였는가
		∙ 하향 배수의 유도를 위하여 비탈면을 따라 종배수시설을 설치하였는가
		∙ 우수후에는 토사붕괴의 예방을 위해 균열 등 비탈면의 상태를 반드시 점검하는가

교통안전관리 자체 안전점검표

	점검대상 :		결재
NO.1	점검일자 :
구 분		점 검 사 항					점검결과		조치사항
1.도로의관리		∙ 도로를 점유･사용하는 경우 출입방지시설을 포함하여 항상 보수관리를 하도록 하였는가
		∙ 차선의 차단, 우회 등의 통행경로의 변경시 임시 노면표시를 하였는가
		∙ 간판, 표식 등은 소정의 장소에 통행을 방해하지 않도록 설치하고, 항상 정비・점검을 하는가
		∙ 야간조명, 보안등, 유도등 등은 전구가 끊어졌는가를 점검하여 항상 보수관리를 하는가
2.간판,표식의 정비		∙ 공사간판, 우회로 안내판, 등 각종 표지등은 진동이나 바람 등에 쓰러지지 않도록 고정조치를 하였는가
		∙ 안내표식, 협력요청 간판 등은 조종자 및 보행자가 보기 쉬운 장소에 설치하였는가
		∙ 표시판, 표식등 간판류는 표시내용이 야간에도 명확이 보이도록 조치를 하였는가
3.공사현장의 출입구		∙ 현재 사용하는 도로에 면한 보도를 낮추거나 높여서 출입구를 설치하는 경우 단차, 빈틈, 미끄러짐 등이 없는 구조로 하였는가
		∙ 출입구에는 필요에 따라 교통 정리원을 배치하였는가
4.기타		∙ 공사장소 주변에 학교 등이 있는 경우 학생들의 등・하교시 공사 차량의 통행에 대한 유의사항을 공사관계자에게 주지시켰는가
		∙ 공사착수 전 주변 주민들에게 공사개요를 알리고 협력요청을 하였는가
		∙ 공사현장 밖이라도 작업원이 운전하는 차량 등의 교통안전에 대해 주의시켰는가

공사현장 및 인접구조물

자체 안전점검표

	점검대상 :		결재
NO.1	점검일자 :
구 분		점 검 사 항					점검결과		조치사항
1. 공 사 현 장	(1) 작업 환경	∙ 자연환기가 불충분한 곳에서 내연기관을 사용할 때에는 충분한 환기조치를 하였는가
		∙ 분진･비산의 방지 조치를 하였는가
		∙ 토석, 암석 등의 분진이 심하게 발생하는 갱내, 옥내의 작업장 등에서 분진측정을 하였는가
		∙ 통풍설비가 설치되는 갱내 작업장에서의 통풍량, 기온, 탄산가스 등의 측정을 하였는가
		∙ 산소결핍 등의 위험이 있는 작업장에서의 산소, 황화수소 등의 농도측정을 하였는가
	(2) 좁은 공간의 작업	∙ 작업공간이 좁은 곳에서 기계와 인력의 공동작업이 이루어질 때는 작업계획을 사전에 검토하여 안전확보를 위한 대책을 세웠는가
		∙ 시공장소나 공간크기에 따른 동작범위･능력을갖는 기계 등을 선정하였는가
		∙ 기계의 주행로, 또는 설치장소의 지반안전성을 확보하였는가
		∙ 될 수 있는 한 기계와 사람의 동시작업을 피하도록 하였는가
		∙ 작업방법 및 신호 등에 관하여 충분히 검토하였는가
	(3) 출입 방지 시설	∙ 공사현장의 주위는 강판, 시트, 또는 가아드펜스 등의 울타리를 설치하여 공사구역을 명확히 하였는가
		∙ 출입방지시설은 관계자외 쉽게 들어올 수 없는 구조로 하였는가
		∙ 출입구에 잠금장치를 설치하였는가
		∙ 도로에 근접하여 굴착 등 땅을 파고 있는 경우에는 보호덮개 또는 보호울타리를 설치하여 빠지지 않도록 하였는가

NO.2

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치사항
2.인접구조물	∙ 기초 상태와 지질조건 및 구조형태를 점검하였는가
	∙ 작업방식, 공법에 따른 안전대책을 수립하였는가
	∙ 구조물 하부 및 인접 굴착시 크기, 높이, 하중 및 외력(진동, 침하, 전도 등)을 충분히 고려하였는가
	∙ 기존 구조물의 침하방지 조치를 하였는가
	∙ 웰포인트공법을 사용하는 경우 그라우팅, 화학적 고결방법 등의 대책을 강구하였는가
	∙ 비상투입용 보강재를 준비하였는가
	∙ 인접구조물의 피해발생시 대책은 강구되어 있는가

해체작업시 자체 안전점검표

점검대상 :		결재
점검일자 :
구 분	점 검 사 항					점검결과		조치사항
(1) 가설공사	∙ 해체시 부딪칠 수 있는 가설전기선에 대해서 절연 방호장치를 확인하였는가
	∙ 자재의 낙하･비산방지 조치를 하였는가
	∙ 해체는 조립의 역순으로 하는가
(2) 흙막이공사	∙ 인접 시설물에 근접해서 타설한 강널말뚝이나 H형강 말뚝을 인발하지 않고 그대로 놔두는 것을 고려하였는가
	∙ 흙막이 해체작업전 변위상태를 확인하였는가
	∙ 인발장비의 주행로나 설치장소의 지반안전성을 확보하였는가
	∙ 장비작업과 인력작업을 동시에 하는 것을 피하도록 하였는가
(3) 콘크리트 공사	∙ 거푸집 해체시 표준시방서의 규정대로 존치기간을 확보하였는가
	∙ 지주의 바꾸어대기를 시행하고 있는가
	∙ 해체작업시 구조체에 충격을 주지 않는가
	∙ 상･하작업이 동시에 이루어질 때 상호간에 연락체계를 갖추었는가

크레인 자체 안전점검표

점검대상 :

결재

점검일자 :

구 분

점 검 사 항

점검결과

조치사항

(1) 운전자격 적정여부

∙ 운전원 면허･자격을 확인 하였는가

기중기	건설기계조정사 면허
카코크레인	1종대형면허(12톤이상) 1종보통면허(12톤미만)

(2) 안전장치 설치 및 사용상태

∙ 권과방지장치, 과부하방지장치 등 안전장치 설치 및 정상작동여부를 확인 하였는가

∙ 훅 해지장치 설치 사용 여부를 확인하였는가

(3) 목적 외 사용금지

∙ 임의 구조변경(해체) 사용 여부를 점검하였는가

(4) 화물양중 작업의 안전

∙ 붐, 유압장치, 턴테이블 등 주요 구조부 상태를 확인하였는가

∙ 전도 임계하중 * 검토 하였는가

* 전도 발생되기 직전 크레인 붐 끝단에서 양중할 수 있는 최대하중을 검토하였는가

∙ 크레인 제원표 및 작업범위도 * 검토 하였는가

- 작업범위도 : 가로축은 작업반경, 세로축은 인양높이를 나타낸 것

∙ 운전자의 시야를 확보 하였는가(전면 유리상태 및 후사경 설치상태)

∙ 운전석 조작장치 및 제동장치 등 작동상태를 확인 하였는가

∙ 아웃트리거 설치상태(견고한 지반, 지반 침하방지조치 및 받침대 확보)를 확인하였는가

∙ 줄걸이 용구 외관상태(슬링, 샤클, 턴버클, 훅, 블록, 와이어로프 등)를 확인하였는가

(5) 안전작업을 위한 준수사항

∙ 유도자 및 신호수 배치(작업지휘자)를 하였는가

∙ 줄걸이 작업안전(와이어로프 체결, 안전율 등)확인 하였는가

∙ 이동식크레인 붐에 불법 탑승설비 부착 유무를 확인 하였는가

- 카고크레인의 작업대 부착 사용금지

∙ 중량물 취급 시 작업계획서 작성여부를 확인 하였는가

∙ 수리･점검항목 등 이력기록 관리상태를 확인 하였는가