붙임 1		장마철 건설현장 주요 사망사고 사례

□ [익사] 집중호우로 인해 현장이 침수되어 수몰

○ (재해개요) 노후 상수도관 정비를 위해 관 내부로 들어가서 작업 중 갑작스러운 호우로 관에 물이 차올라 빠져나오지 못하고 사망

○ (기상상황) 재해 당일 일강수량 43.3mm

○ (사고원인) ① 장마철임에도 기상예보를 확인하지 않고 작업
② 갑작스러운 비에도 작업을 중지하거나 대피하지 않음

□ 장마철 ‘침수’로 인한 ‘익사 사망사고’ 방지를 위한 핵심 안전수칙

∎ 기상예보 수시 확인 및 비 예보 시 작업 중지

∎ 비상상황 대응을 위한 연락체계 확보

□ [추락] 우천 시 철골 구조물 조립·해체 작업 중 추락

○ (재해개요) 철골 구조물 해체 중 낙하하는 구조물에 맞아 추락하여 사망

○ (기상상황) 재해 당일 비, 발생 시간 기준 누적강수량 약 8mm 이상

○ (사고원인) ① 비가 예보되어 있음에도 철골해체 작업을 진행
② 철골 구조물 해체 작업에 대한 추락재해 예방대책 미수립

□ 장마철 ‘철골’ 작업 시 ‘추락 사망사고’ 방지를 위한 핵심 안전수칙

∎ 장마철 기상예보 수시 확인 및 비 예보 시 작업일정 변경

∎ 강우량이 시간당 1밀리미터 이상인 경우, 작업중지

∎ 추락방호망, 안전대부착설비 등 추락방지시설 설치

∎ 작업자는 안전모·안전대 등 보호구를 항상 착용

□ [붕괴] 관로공사 중 굴착면이 무너져 토사에 매몰

○ (재해개요) 관로공사 현장 굴착 구간 내부에서 작업하던 중 굴착면이 붕괴되면서 토사가 재해자를 덮쳐 매몰되어 사망

○ (사고원인) ① 흙막이를 설치하지 않은 상태로 수직으로 굴착(깊이 약 3m)
② 굴착면에 근접한 건설기계 사용으로 상부 하중이 증가

□ 장마철 ‘굴착’ 작업 시 ‘무너짐 사망사고’ 방지를 위한 핵심 안전수칙

∎ 굴착면을 완만한 기울기로 굴착

∎ 굴착면 기울기 확보가 어려운 경우 흙막이 설치

∎ 굴착면의 상부에는 하중을 증가시킬 우려가 있는 성토 및 자재 적치 등 금지

∎ 집중호우에 의한 토사유실 또는 흙막이 설치 상태 변형여부 확인

□ [감전] 전기공사·작업 중 전선에 감전

○ (재해개요) 보안등 및 점멸기 교체를 위해 기존 전선(225V)의 피복을 벗기는 과정에서 감전되어 사망

○ (기상상황) 재해 당일 기온 33.2℃, 습도 57%

○ (사고원인) ① 사전에 전로를 차단하지 않은 채로 전선의 피복을 제거
② 활선*상태 작업함에도 절연용 보호구를 착용하지 않음

* 활선 : 전기가 흐르고 있는 상태

□ 장마철 ‘전기’ 작업 시 ‘감전 사망사고’ 방지를 위한 핵심 안전수칙

∎ 습한 환경, 땀 등으로 인한 인체 저항 감소로 감전에 취약함을 인지

∎ 감전될 우려가 있는 경우, 작업 전 해당 전로를 차단

∎ 전기 작업자에는 절연용 보호구를 지급하고 착용을 지도

∎ 물이 고여 있는 바닥에 이동전선 적치 금지

□ [중독·질식] 지하실 양수작업 중 발생한 일산화탄소에 중독·질식

○ (재해개요) 많은 비로 침수된 지하 배관실을 배수하던 중 양수기에서 발생한 일산화탄소에 중독되어 의식을 잃고 고여있던 물에 빠져 사망

○ (사고원인) ① 양수기에서 발생하는 일산화탄소의 위험성을 주지하지 않음② 밀폐된 장소에서 작업함에도 환기가 이루어지지 않음

□ 장마철 ‘밀폐공간’ 작업 시 ‘중독·질식 사망사고’ 방지를 위한 핵심 안전수칙

∎ 지하실, 맨홀 등 밀폐된 장소에서 양수기를 사용하는 경우,
발생된 일산화탄소에 대한 중독·질식 위험성을 작업자에게 주지

∎ 지하실 등 밀폐공간 작업 시, 작업장 환기 및 적정공기 확보

∎ 작업장 외부에 감시인을 배치하여 작업 상황을 확인

∎ 밀폐공간 출입 시 산소 및 유해가스 농도 측정 및 보호구 착용