중대재해 대응 시나리오

㈜트래콘건설

□ 재난안전사고 발생 예상 시나리오

○ 시나리오 1

◦ 사고유형

- 추락사고

◦ 사고현황

- 외부비계 3층에서 작업 중 근로자 추락 (사망 1명)

○ 시나리오 2

◦ 사고유형

- 밀폐공간 질식사고

◦ 사고현황

- 물탱크실 방수작업 중 산소결핍으로 근로자 000의 질식사고 발생 (사망 1명)

○ 시나리오 3

◦ 사고유형

- 감전사고

◦ 사고현황

- 분전반 수리를위해 정전작업 중 제3자가 전원을 투입하여 작업중이던 근로자가

감전되는 사고 발생 (사망 1명)

○ 시나리오 4

◦ 사고유형

- 붕괴사고

◦ 사고현황

- 콘크리트 타설작업 중 동바리가 붕괴되는 사고 발생 (사망 2명, 부상 2명)

○ 시나리오 5

◦ 사고유형

- 낙하사고

◦ 사고현황

- 유로폼 양중작업 중 유로폼이 낙하하여 하부에서 신호를하던 신호수 외 주변

근로자를 타격한 사고 발생 (사망 1명, 부상 2명)

○ 시나리오 6

◦ 사고유형

- 화재사고

◦ 사고현황

- 지하층에서 용접작업중 불티가 비산되어 화재 발생 (사망 2명, 부상 4명)

□ 3·3·3 재난안전사고 대응시스템 가동

⦿ 30분이내(응급조치 및 상황보고)

◦ 119 신고(구조대 및 구급차 요청), 현장 작업 전면중지

◦ 112 신고(교통 및 주민통제 요청)

◦ 지하매설물 유관기관(도시가스, 전력, 통신 등) 현장확인/긴급복구 요청

◦ 현장지휘소 설치, 긴급구호 인력 및 장비 투입 지시

◦ 상황보고(우선 구두보고 후 서면보고 실시)

1	안전관리자 –> 안전보건실장 현장소장 -> 공사관리본부장 - 보고내용 : 사고발생경위(육하원칙), 사고피해상황, 응급조치사항 지원요청사항 등
2	안전보건실장 -> 대표이사 - 본사 사고대책본부 설치 및 안전보건실장 현장지원

⋇ 상황보고방법 : 우선 유선으로 구두보고 후 사고내용 정리하여 문서보고(FAX, E-mail)

⦿ 3시간 이내(사고수습)

현장	- 응급복구 인원, 장비투입(2차 피해방지) : 현장정리, 작업자 구조를 위한 출구 확보 등 - 구호기관 지원방안 협의, 사고 피해현황 조사
해당본부	- 현장복구를 위한 지원방안 수립, 시행 - 재난관련 언론대응방안 작성
본사	- 복구예산 편성 - 현장별 지정된 건설안전 전문가 투입(사고수습방안 및 대책자문) - 지자체, 대외기관 등 후속대책 협의

⦿ 3일 이내(재발방지대책 수립)

현장	- 구호조치 및 사고수습(계속) - 사고원인분석 및 재발방지대책 수립 지원 피재자 또는 유가족 보상 대책 수립
해당본부	- 사고원인분석 및 재발방지대책 수립 피재자 또는 유가족 보상 대책 수립 지원
본사	상황 모니터링 및 현장 지원방안 시행(계속) - 지자체 및 대외기관 사고처리상황 보고 - 사고원인분석 및 재발방지대책 수립 - 유사사고 방지를 위하여 사고내용 및 재발방지대책 전 현장 횡단전파 언론 보도자료 작성, 배포

◈ 추락사고 대응 시나리오
구분	시간	조치사항	담당자	비고
사고 발생	14:00	외부비계 3층에서 작업중이던 근로자 000이 균형을 잃고 1층으로 추락한 사고 발생	현장관리자 000책임
작업 중지	14:01 ~	최초발견자는 현장통 어플의 위급사이렌 기능으로 작업중지권 발동 및 전 근로자 지정위치로 대피	최초발견자 000반장
상황 전파	14:01 ~	최초발견자는 무전기, 휴대폰을 이용해 발생장소, 환자상태를 소속 관리감독자 및 사무실에 신속히 연락한다.	최초발견자 000반장
환자 구조	14:01 ~	동료직원등이 호흡정지여부를 확인하고 인공호흡과 심폐소생술 실시 (119구조대 도착시까지)	최초발견자 000반장
119 신고	14:02 ~	연락받은 현장 관리자가 119 구조대에 추락사고 발생상황을 신고	현장관리자 000책임	신고 요령 확인
응급 조치	14:05 ~	출혈이 심하면 지혈하고, 쇼크를 막기위해 담요 등으로 보온조치	최초발견자 000반장 현장관리자 000책임
		외상이 있으면 소독 및 필요한 조치를하고 상처부위를 보호
		골절이 있으면 그 부위를 부목으로 움직이지 못하도록 고정
		119 구조대 도착시 현장으로 안내하고 필요시 지원
출입 통제 및 현장 보존	14:10 ~	2차재해가 발생치 않도록 현장에 출입을 통제하고 필요한 안전조치 실시	현장관리자 000수석
		사고현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 울타리를치고 재해발생 원인조사 종료시까지 현장을 보존
환자 후송	14:15 ~	119구조대 현장도착 후 00병원으로 후송 (현장관리자 동행)	현장관리자 000선임
인원확인	14:16 ~	지정위치로 대피한 근로자들의 인원파악 (누락인원이 있는 경우 위치 파악 및 119 연락)	현장관리자 000수석
환자 사망	14:20 ~	추락한 근로자 00병원 응급실 치료 중 사망확인	현장관리자 000선임
상황 보고	14:21 ~	관계기관 등 상황보고 (경찰서, 노동부 등) - 관계기관에 중대재해 발생사실 유선 통보	현장관리자 000책임
사후 관리	14:25 ~	재해원인 조사 및 재발방지대책 수립	현장소장
강평	14:30 ~	개인별 임무숙지정도, 응급처치의 적절성 및 보완사항 등 강평 실시	현장소장
※ 담당자는 트래콘건설 직원과 협력사 관리자, 근로자로 현장상황에 맞도록 지정

◈ 질식사고 대응 시나리오
구분	시간	조치사항	담당자	비고
사고 발생	14:00	물탱크실 방수작업 중 산소결핍으로 근로자 000의 질식사고 발생	현장관리자 000책임
작업 중지	14:01 ~	최초발견자는 현장통 어플의 위급사이렌 기능으로 작업중지권 발동 및 전 근로자 지정위치로 대피	최초발견자 000반장
상황 전파	14:01 ~	최초발견자는 무전기, 휴대폰을 이용해 발생장소, 환자상태를 소속 관리감독자 및 사무실에 신속히 연락한다.	최초발견자 000반장
환자 구조	14:01 ~	동료직원등이 공기호흡기(송기마스크)를 착용하고 재해자를 구조 후 호흡정지여부를 확인하고 인공 호흡과 심폐소생술 실시 (119구조대 도착시까지)	최초발견자 000반장
119 신고	14:02 ~	연락받은 현장 관리자가 119 구조대에 질식사고 발생상황을 신고	현장관리자 000책임	신고 요령 확인
응급 조치	14:05 ~	의식이 없는 경우 기도확보	최초발견자 000반장 현장관리자 000책임
		맑은공기가 있는곳으로 재해자를 옮기기
		외상이 있으면 소독 및 필요한 조치를하고 상처부위를 보호
		119 구조대 도착시 현장으로 안내하고 필요시 지원
출입 통제 및 현장 보존	14:10 ~	2차재해가 발생치 않도록 현장에 출입을 통제하고 필요한 안전조치 실시	현장관리자 000수석
		사고현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 울타리를치고 재해발생 원인조사 종료시까지 현장을 보존
환자 후송	14:15 ~	119구조대 현장도착 후 00병원으로 후송 (현장관리자 동행)	현장관리자 000선임
인원확인	14:16 ~	지정위치로 대피한 근로자들의 인원파악 (누락인원이 있는 경우 위치 파악 및 119 연락)	현장관리자 000수석
환자 사망	14:20 ~	재해자 00병원 응급실 치료 중 사망확인	현장관리자 000선임
상황 보고	14:21 ~	관계기관 등 상황보고 (경찰서, 노동부 등) - 관계기관에 중대재해 발생사실 유선 통보	현장관리자 000책임
사후 관리	14:25 ~	재해원인 조사 및 재발방지대책 수립	현장소장
강평	14:30 ~	개인별 임무숙지정도, 응급처치의 적절성 및 보완사항 등 강평 실시	현장소장
※ 담당자는 트래콘건설 직원과 협력사 관리자, 근로자로 현장상황에 맞도록 지정

◈ 감전사고 대응 시나리오
구분	시간	조치사항	담당자	비고
사고 발생	14:00	분전반 수리를위해 정전작업 중 제3자가 전원을 투입하여 작업중이던 근로자 000이 감전되는 사고 발생	현장관리자 000책임
작업 중지	14:01 ~	최초발견자는 현장통 어플의 위급사이렌 기능으로 작업중지권 발동 및 전 근로자 지정위치로 대피	최초발견자 000반장
상황 전파	14:01 ~	최초발견자는 무전기, 휴대폰을 이용해 발생장소, 환자상태를 소속 관리감독자 및 사무실에 신속히 연락한다.	최초발견자 000반장
환자 구조	14:01 ~	동료직원등이 전원을 차단하고 재해자를 구조 후 호흡정지여부를 확인하고 인공호흡과 심폐소생술 실시 (119구조대 도착시까지)	최초발견자 000반장
119 신고	14:02 ~	연락받은 현장 관리자가 119 구조대에 감전사고 발생상황을 신고	현장관리자 000책임	신고 요령 확인
응급 조치	14:05 ~	의식이 없는 경우 기도확보	최초발견자 000반장 현장관리자 000책임
		외상이 있으면 소독 및 필요한 조치를하고 상처부위를 보호
		골절이 있으면 그 부위를 부목으로 움직이지 못하도록 고정
		119 구조대 도착시 현장으로 안내하고 필요시 지원
출입 통제 및 현장 보존	14:10 ~	2차재해가 발생치 않도록 현장에 출입을 통제하고 필요한 안전조치 실시	현장관리자 000수석
		사고현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 울타리를치고 재해발생 원인조사 종료시까지 현장을 보존
환자 후송	14:15 ~	119구조대 현장도착 후 00병원으로 후송 (현장관리자 동행)	현장관리자 000선임
인원확인	14:16 ~	지정위치로 대피한 근로자들의 인원파악 (누락인원이 있는 경우 위치 파악 및 119 연락)	현장관리자 000수석
환자 사망	14:20 ~	재해자 00병원 응급실 치료 중 사망확인	현장관리자 000선임
상황 보고	14:21 ~	관계기관 등 상황보고 (경찰서, 노동부 등) - 관계기관에 중대재해 발생사실 유선 통보	현장관리자 000책임
사후 관리	14:25 ~	재해원인 조사 및 재발방지대책 수립	현장소장
강평	14:30 ~	개인별 임무숙지정도, 응급처치의 적절성 및 보완사항 등 강평 실시	현장소장
※ 담당자는 트래콘건설 직원과 협력사 관리자, 근로자로 현장상황에 맞도록 지정

◈ 붕괴사고 대응 시나리오
구분	시간	조치사항	담당자	비고
사고 발생	14:00	콘크리트 타설작업 중 하부 동바리가 붕괴되는 사고 발생	현장관리자 000책임
작업 중지	14:01 ~	최초발견자는 현장통 어플의 위급사이렌 기능으로 작업중지권 발동 및 전 근로자 지정위치로 대피	최초발견자 000반장
상황 전파	14:01 ~	최초발견자는 무전기, 휴대폰을 이용해 발생장소, 환자상태를 소속 관리감독자 및 사무실에 신속히 연락한다.	최초발견자 000반장
대피 명령	14:01 ~	현장 전체 작업중지 및 전 근로자 대피명령	현장소장
119 신고	14:01 ~	연락받은 현장 관리자가 119 구조대에 붕괴사고 발생상황을 신고	현장관리자 000책임	신고 요령 확인
	14:01 ~	붕괴사고의 경우 2차붕괴사고의 우려가 있으므로 섣불리 구조하려 사고현장으로 들어가지말고, 구조대가 도착할 때까지 기다린 후 구조대에게 사고상황 및 매몰자위치 설명
상황 보고	14:03 ~	관계기관 등 상황보고 (경찰서, 노동부 등) - 관계기관에 붕괴사고 발생사실 유선 통보	현장관리자 000책임
출입 통제 및 현장 보존	14:03 ~	2차재해가 발생치 않도록 현장에 출입을 통제하고 필요한 안전조치 실시	현장관리자 000수석
		사고현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 울타리를치고 재해발생 원인조사 종료시까지 현장을 보존
환자 구조	14:10 ~	119구조대 현장도착 후 매몰자 수색 실시 (현장관리자는 구조대 지원)	현장관리자 000수석
환자 후송	14:15 ~	119구조대 매몰자확인 및 구조 후 00병원으로 후송 (현장관리자 동행)	현장관리자 000선임
인원확인	14:16 ~	지정위치로 대피한 근로자들의 인원파악 (누락인원이 있는 경우 위치 파악 및 119 연락)	현장관리자 000수석
환자 사망	14:20 ~	재해자 00병원 응급실 치료 중 사망확인	현장관리자 000선임
상황 보고	14:21 ~	관계기관 등 상황보고 (경찰서, 노동부 등) - 관계기관에 중대재해 발생사실 유선 통보	현장관리자 000책임
사후 관리	14:25 ~	재해원인 조사 및 재발방지대책 수립	현장소장
강평	14:30 ~	개인별 임무숙지정도, 응급처치의 적절성 및 보완사항 등 강평 실시	현장소장
※ 담당자는 트래콘건설 직원과 협력사 관리자, 근로자로 현장상황에 맞도록 지정

◈ 낙하물사고 대응 시나리오
구분	시간	조치사항	담당자	비고
사고 발생	14:00	유로폼 양중작업 중 유로폼이 낙하하여 하부에서 신호를하던 근로자 000을 타격한 사고 발생	현장관리자 000책임
작업 중지	14:01 ~	최초발견자는 현장통 어플의 위급사이렌 기능으로 작업중지권 발동 및 전 근로자 지정위치로 대피	최초발견자 000반장
상황 전파	14:01 ~	최초발견자는 무전기, 휴대폰을 이용해 발생장소, 환자상태를 소속 관리감독자 및 사무실에 신속히 연락한다.	최초발견자 000반장
환자 구조	14:01 ~	동료직원등이 재해자를 구조 후 호흡정지여부를 확인하고 인공호흡과 심폐소생술 실시 (119구조대 도착시까지)	최초발견자 000반장
119 신고	14:02 ~	연락받은 현장 관리자가 119 구조대에 낙하물사고 발생상황을 신고	현장관리자 000책임	신고 요령 확인
응급 조치	14:05 ~	출혈이 심하면 지혈하고, 쇼크를 막기위해 담요 등으로 보온조치	최초발견자 000반장 현장관리자 000책임
		외상이 있으면 소독 및 필요한 조치를하고 상처부위를 보호
		골절이 있으면 그 부위를 부목으로 움직이지 못하도록 고정
		119 구조대 도착시 현장으로 안내하고 필요시 지원
출입 통제 및 현장 보존	14:10 ~	2차재해가 발생치 않도록 현장에 출입을 통제하고 필요한 안전조치 실시	현장관리자 000수석
		사고현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 울타리를치고 재해발생 원인조사 종료시까지 현장을 보존
환자 후송	14:15 ~	119구조대 현장도착 후 00병원으로 후송 (현장관리자 동행)	현장관리자 000선임
인원확인	14:16 ~	지정위치로 대피한 근로자들의 인원파악 (누락인원이 있는 경우 위치 파악 및 119 연락)	현장관리자 000수석
환자 사망	14:20 ~	재해자 00병원 응급실 치료 중 사망확인	현장관리자 000선임
상황 보고	14:21 ~	관계기관 등 상황보고 (경찰서, 노동부 등) - 관계기관에 중대재해 발생사실 유선 통보	현장관리자 000책임
사후 관리	14:25 ~	재해원인 조사 및 재발방지대책 수립	현장소장
강평	14:30 ~	개인별 임무숙지정도, 응급처치의 적절성 및 보완사항 등 강평 실시	현장소장
※ 담당자는 트래콘건설 직원과 협력사 관리자, 근로자로 현장상황에 맞도록 지정

◈ 화재사고 대응 시나리오
구분	시간	조치사항	담당자	비고
사고 발생	14:00	지하층에서 용접, 용단작업중 불티가 비산되어 화재 발생	현장관리자 000책임
작업 중지	14:01 ~	최초발견자는 현장통 어플의 위급사이렌 기능으로 작업중지권 발동 및 전 근로자 지정위치로 대피	최초발견자 000반장
상황 전파	14:01 ~	최초발견자는 무전기, 휴대폰을 이용해 발생장소, 화재규모를 소속 관리감독자 및 사무실에 신속히 연락한다.	최초발견자 000반장
119 신고	14:02 ~	연락받은 현장 관리자가 119 구조대에 화재 발생 상황을 신고	현장관리자 000책임	신고 요령 확인
초기 진화	14:02 ~	화재발생장소 주변 확산통로를 차단하고 소화기를 이용하여 초기진화 시도	최초발견자 000반장 현장관리자 000책임
	14:05 ~	초기진화가 불가능하여 진화하던 작업자 대피
환자 구조	14:08 ~	대피 중 유독가스 흡입 근로자를 집결지로 후송 후 호흡정지여부를 확인하고 인공호흡과 심폐소생술 실시 (119구조대 도착시까지)	현장관리자 000책임
출입 통제 및 현장 보존	14:10 ~	2차재해가 발생치 않도록 현장에 출입을 통제하고 필요한 안전조치 실시	현장관리자 000수석
		사고현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 통제하고 재해발생 원인조사 종료시까지 현장을 보존
환자 후송	14:15 ~	119구조대 현장도착 후 00병원으로 후송 및 진화 (현장관리자 동행)	현장관리자 000선임
인원확인	14:16 ~	지정위치로 대피한 근로자들의 인원파악 (누락인원이 있는 경우 위치 파악 및 119 연락)	현장관리자 000수석
환자 사망	14:20 ~	재해자 00병원 응급실 치료 중 사망확인	현장관리자 000선임
상황 보고	14:21 ~	관계기관 등 상황보고 (경찰서, 노동부 등) - 관계기관에 중대재해 발생사실 유선 통보	현장관리자 000책임
사후 관리	14:25 ~	재해원인 조사 및 재발방지대책 수립	현장소장
강평	14:30 ~	개인별 임무숙지정도, 응급처치의 적절성 및 보완사항 등 강평 실시	현장소장
※ 담당자는 트래콘건설 직원과 협력사 관리자, 근로자로 현장상황에 맞도록 지정