01	태풍11호 힌남노 대응 대책

▢ 태풍 11호 힌남노 예상경로

▢ 강풍 재해예방 조치

○ 위험요인

◦ 강풍에 의하여 높은 장소의 자재 등 낙하․비래 위험

◦ 강풍에 의한 가설구조물들 시설물의 전도 위험

○ 안전대책

◦ 강풍에 대비 사전 각종 가설물, 안전표지판, 적재물 등은 견고하게 결속하고 보강상태를 점검한다.

- 비계의 설치 상태 (기초, 벽이음, 연결철물 설치상태)

- 비계 등에 과대한 풍압이 발생하지 않도록 시트에 통풍구 설치

- 작업발판 설치 및 결속상태 점검

PE방호벽 전도예방상태 사전점검 및 물채움 확인 점검

◦ 집중호우 및 폭풍시에는 절대 무리하게 작업을 추진하지 않도록 하며, 기상상태가 호전될 때까지 대피.

◦ 낙하물방지망 설치 상태를 점검한다.

- 망의 설치 여부, 망의 각도 및 수평돌출 상태 적정성

- 비계와 구조물사이 망의 연결 등

◦ 각종 자재의 정리정돈을 철저히 한다

▢ 집중호우에 대비한 안전조치

○ 위험요인

◦ 집중호우에 의한 토사유실 또는 붕괴재해 위험

◦ 주변지반 약화로 인한 인접건물, 시설물의 손상 또는 지하매설물의 파손.

◦ 현장의 침수로 인한 공사중단 및 물적 손실

○ 안전대책

◦ 집중호우 이전에 수해방지대책을 수립하여 시행한다.

- 예상 강우량 및 유입량을 고려하여 배수계획 수립

- 강우의 집수 및 배수계획 수립

◦ 비상용 수해방지 자재 및 장비를 확보하여 비치한다

- 양수기, 마대, 가마니, 삽, 리어카, 우의, 장화 등

- 예비용 양수기 및 정전대비 유류용 양수기(엔진 양수기) 또는 비상발전기 구비

◦ 비상사태에 대비한 비상대기반을 편성하여 운영한다

- 본사와 현장, 현장과 관계기관과의 상시 연락체계 구축

- 비상사태 발생시 신속한 복구조치

◦ 지하매설물 현황파악 및 관련기관과 공조체계를 유지한다.

- 가스관, 전력구, 전화케이블, 상․하수관 등 지하매설물 점검

- 비상사태 발생시 안전대책 수립

- 기상청, 지방자치단체, 발주처 및 인근 현장과의 비상연락망 구축

◦ 수해방지를 위하여 현장 주변시설에 대한 점검을 철저히 실시한다.

- 현장부지내 배수로 확보 및 침사지, 집수정 등의 적정 설치

- 현장 배수관로와 주변 우․배수관로와 연결조치

- 주변 우․배수관로 준설 및 보수작업 실시, 우수의 역류방지 조치

▢ 급유저장시설 지역 배수계획

▢ 특보 발령 중 경계근무 계획

구분	근 무 체 계
주의단계	- 당직근무자 1명, 당직근무자외 1/4 자택대기
경계단계	- 당직근무자 2명, 당직근무자외 1/2 자택대기
심각단계	- 당직근무자 4명, 당직근무자외 전원 현장반경 30분거리 대기