업체명	관리감독자	안전관리자	현장소장

건설장비 안전관리 지침서

SSGI-0010 Rev.4

Page  of

업 체 명	동원개발	공 종	타워크레인	작업인원	3~ 10명
작 성 일	2024.04.08	협 의 일	2024.04.10	작업기간	24.04. ~ 타워해체시까지
해당작업	□ 중량물 취급 □ 차량계 하역운반기계 □ 차량계 건설기계

□ 중량물 취급 □ 차량계 하역운반기계 □ 차량계 건설기계	작업 계획서

1. 작업개요

2. 중량물, 차량계 하역 및 건설기계 사용계획 (중량물 취급작업 시 첨부 작성 필요)

중량물	종 류	건축에 필요 자재 일체		화물의 규격		W1.0M * L12.0M * H1.5M (H빔)
	인양하중(*1.15)	4.5T *1.15(최대하중)		줄걸이 방법		스트레이트 또는 초크걸이 사용
	(Wire Rope) 규격/수/파단하중(1줄)	와이어로프 파단하중표 참조하여 사용시 확인		(Web Sling) 규격/수/파단하중(1줄)		라운드슬링벨트/ 2줄걸이 / 4.5톤
	취급방법 (해당방법에 표시)	□ 인력운반	해당없음
		□ 운반용구 사용 종류 : 무게 :	해당없음
		□ 하역운반기계 사용	해당없음
	기종/모델명	TEREX LUFFIMG JIB T/C CTL430_23			성 능	장비총중량	.
하 역 운 반 기 계 / 건 설 기 계
						장비높이	.
						장비출고년수	2009년 (15년)
	조종원 성명	황대봉 ( 서 명 )			자격·면허	건설기계조정면허증
	지 형	□ 기초 및 좌대상부 고정설치			지 반 강 도	□견고 □보통 □연약 - 해당없음
	가공전선 접근	□ 있음. 대책: 안전거리 이격확인 □ 없음			지반보강 방법	□철판설치 □ 지반개량 □양질토사성토 □기타(기초설치)
	위험반경 내 출입금지 방안	□접근방지책 □접근방지 로프 감시인 □라바콘 □기타( )			풍속에 따른 작업중지 기준	15 (m/s)
						□법적 기준 □제조사 기준 □자체 기준
	작업내용	-.건설업 필요 자재 일체

※ 작업방법, 현장상황 등을 고려하여 현장실정에 맞도록 검토항목을 추가하여 작성

차량계하역 운반기계/ 중량물취급작업 위험요인확인 / 안전대책	발생할 수 있는 위험성(예방대책) : ■ 추락 ■ 낙하 ■ 전도 ■ 협착 ■ 붕괴 ■ 충돌
	위 험 요 인	안 전 대 책
	• 장비상부 출입시 출입 근로자 추락 위험	• 방호울 있는 이동 통로로만 이동 한다
	• 인양물 인양중 인양도구 불량으로 인한 인양물 낙하위험	• 인양도구 주기적으로 정기점검 하고 매일 인양전 인양도구 점검하여 불량품은 폐기
	• 제원표의 적정중량을 초과하는 인양물 인양시 장비 도괴,붕괴 위험	• 인양하려는 인양물이 적정중량에 부합되는지 확인후 작업진행
	• 인양작업시 인양물과 주변근로자 와 협착위험	• 인양작업시 유도원을 배치하고 호각을 불어 주변근로자 통제
	• 자재를 체결하고 자재와 충돌 및 협착	• 자재를 체결하고 대피 후 양중작업 실시
	• 장비로 인양물 이동시 인양물 과 충돌 위험	• 지정된 신호수와 와 무전 체계확립
	• 기상악화로 인한 장비 도괴,붕괴 위험	• 풍속15m/s, 강우량 1mm, 강설량 1cm 및 급작스런 기상 악화시 장비 운전원 주변 근로자 대피

3. 위험요인 / 안전대책

4. 작업계획도 (평면도 작성)

탑다운 공사 특기사항 작업 반경 굴곡지고 높낮이 다른 포인트가 여럿 있음

-. 신호수는 2인 1조, 높낮이가 다르거나 굴곡이 심하고,시야가 좋지 않은 장소에서는 2조이상으로 양중작업한다.

2. 철근등 양중물을 중심을 정확히 잡고 슬링벨트 사이각도가 60도를 유지한 상태에서 유도로프 를 꼭 설치하고 양중한다.

3. 크레인 제원에 표기된 최대양중 하중을 넘기 않는다.

4. 잡철 및 부속물 양중시 양중함을 꼭쓰고 양중함은 비파괴 검사가 완료된 양중함만 사용 한다.

-. 양중함은 4줄걸이가 기본이면 야중함 최대 무게 및 담는 높이는 양중함의 80% 넘기지 않는다.

5. 타워의 작업반경 내에는 근로자를 출입을 철저히 통제한다.

6. 사용전 일일점검을 생활화 한다.

*타워 반경선 검은 실선

5. 점검사항(CHECK POINT)

점검항목	CHECK 유, 무
¡ 작업장소의 지반 및 지반상태는 조사하였는가?	¨ (유), ¨ (무)
¡ 운행경로의 지정 및 작업지휘자, 유도자(신호수)는 배치하였는가?	¨ (유), ¨ (무)
¡ 경사면 하부 등 작업구역내 통제조치를 하였는가?	¨ (유), ¨ (무)
¡ 중량물의 동요나 이동을 방지하기 위한 구름멈춤대, 쐐기 등은 준비 되었는가?	¨ (유), ¨ (무)
¡ 노견붕괴방지, 지반침하방지, 노폭유지 등에 대한 대책은 적절한가?	¨ (유), ¨ (무)
¡ 근로자 및 고압선등 작업반경내 장애물과의 접촉위험은 없는가?	¨ (유), ¨ (무)
¡ 작업시작전 장비의 차륜 / 제동 / 조정 / 하역 / 조정장치는 점검하였는가?	¨ (유), ¨ (무)
¡ 작업시작전 장비의 전조등, 후미등, 방향지시기, 경보장치의 이상유무를 점검하였는가?	¨ (유), ¨ (무)

6. 인적사항 / 교육사항   (지정된 하역장소에서만 작업실시, 하역작업 확인서 점검철저)

작업지휘자 및 업무	소속 :			직위 :				성명 : (인)
	1. 작업순서 및 그 순서마다의 작업방법을 정하고 작업을 지휘 할 것 2. 기구 및 공구를 점검하고 불량품을 제거 할 것 3. 해당 작업을 하는 장소에 관계 근로자가 아닌 사람이 출입하는 것을 금지할 것 4. 로프를 풀거나 덮개를 벗기는 작업을 행하는 때에는 적재함의 화물이 떨어질 위험이 없음을 확인한 후에 당해 작업을 하도록 할 것 작업지휘자 및 신호수 타 업무 금지
신호수 (유도자)	소속 :			직위 :				성명 : (인)
개인 보호구 지급여부	□ 안전모 □안전화 □ 안전대 □수신호 조끼 □ 기타				신호방법		□무전 □ 육성 □ 수신호 □ 깃발
해당 근로자 교육	(인)		(인)			(인)			(인)
	(인)		(인)			(인)			(인)
	(인)		(인)			(인)			(인)
	(인)		(인)			(인)			(인)
	(인)		(인)			(인)			(인)
	(인)		(인)			(인)			(인)
상기 작업계획서의 내용을 교육받았으며 위 사항을 숙지하고 작업지휘자의 지시에 따라 안전하게 작업 할 것을 서약합니다.
차량계 건설기계		굴삭기, 항타기 및 항발기, 콘크리트 펌프카, 콘크리트 믹서트럭, 덤프트럭, 크레인형 굴착기계, 모터그레이더, 로더, 스크레이퍼, 도저형·천공용·지반다짐용·지반 압밀침하용·도로포장용·준설용 건설기계, 기타 건설기계로서 건설작업에 사용하는 것
차량계 하역운반기계		지게차, 구내운반차, 화물자동차, 셔블로더, 포크로더, 스트래들캐리어 등 주행장치를 구비한 하역운반기계
중량물 취급		떨어짐·넘어짐·뒤집힘·깔림·부딪힘·맞음·무너짐·끼임 등의 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 현장특성에 맞도록 작성
작업계획서 작성 대상		1.차량계 하역운반기게 사용 2. 차량계 건설기계 사용 3. 중량물의 취급 4. 타워크레인 설치·조립·해체 5. 화학설비와 그 부속설비 사용 6.전기작업 7. 굴착작업 8. 터널굴착 9. 교량작업 10. 채석작업 11. 건물해체 12. 궤도와 그 밖의 관련설비 보수·점검 작업 13. 입환 작업

■ 줄걸이 안전작업 방법

■ Case 1. (Wire Rope 사용시) -N/A

화물의 종류		줄걸이 규격		줄걸이 방법		와이어로프
화물의 규격		줄걸이 수		단말고정 이음효율		100 %
인양하중(*1.15)		파단하중 (1줄)
안전계수(6≤S) = WireRope파단하중×줄걸이 수×단말고정이음효율 최대 사용하중 × 하중계수 ※ 인원 인양 시 안전계수는 (10≤X)				줄걸이 판정	■ YES(6≤X)
					□ NO(6>X)

□ Case 2. (Web Sling 사용시)

화물의 종류		줄걸이 규격		줄걸이 방법	스트레이트 또는 초크걸이
화물의 규격		줄걸이 수		줄걸이 판정	□ YES(1≤X)
인양하중(*1.15)		공칭하중 (1줄)			□ NO(1>X)
안전계수(1≤X) = 슬링벨트 공칭하중 * 줄걸이 수 / (최대사용하중) * 하중계수 ※ 인원 인양 사용 금지, 공칭하중 : 충격시 안전율(7)을 제외한 슬링벨트에 표기된 최대사용하중. ※ [참조-2] Web Sling, Shackle 안전하중 반드시 반영

※ 해당 줄걸이 안전율 계산식 및 값을 쓰시오!!!     □ Case1     ■Case2

■ Shackle

샤클직경		W.L.L		안정성	□YES	□ NO

W.L.L = Working  Load  Limit

[참조-1] 범용 슬링용 와이어로프(6X24+7FC)의 최소절단하중

[참조-2] Web Sling & Shackle 안전하중

관리감독자 지정서

〇 소    속 :

〇 성    명 :

〇 주민번호 :

〇 직    종 : 관리감독자

〇 지정기간 : 작업종료 시까지

위 사람은 해운대 중동 생활숙박시설 신축공사현장에

시공에 참여함에 있어서 산업안전보건법 제14조에 의거하여

당 현장 관리감독자로 임명함.

또한, 산업안전보건법 시행령 제10조에 의거하여

업무내용에 대해 충실히 이행할 것을 약속함.

2024년   월  일~ 작업 종료시

현장소장            (인)

안전신호수 지정서

〇 소    속 :

〇 성    명 :

〇 주민번호 :

〇 직    종 : 신호수 (타 업무금지)

〇 지정기간 : 작업종료 시까지

위 사람은 해운대 중동 생활숙박시설 신축현장 시공에

참여함에 있어서 차랑계 건설기계 작업, 차량계 하역

운반작업, 중량물 취급 시 인양작업 및 기타 장비의

안전 신호수로 임명함.

2023년   월   일~ 작업 종료시

현장소장            (인)

작업지휘자 지정서

〇 소    속 :

〇 성    명 :

위 사람을 산업안전기준에 관한 규칙 제39조에 의거, 당 현장에서

아래와 같은 작업의 지휘에 대한 업무를 수행하기 위하여 작업지휘자로 지정합니다  (작업지휘자 타 업무금지)

1.중량물 취급 및 크레인을 사용하는 작업

2.거푸집 동바리의 고정 및 조립, 해체하는 작업

3.지반의 굴착작 업

4.흙막이 지보공의 고정 및 조정 또는 해체작업

5.비계의 조립 및 해체,변경 작업

6.항타기, 항발기 조립 해체, 변경 및 이동작업

7.리프트의 설치, 조립, 수리, 점검 또는 해체 작업

2023년   월  일~ 작업 종료시

현장소장          (인)