건설업 유해위험방지계획서 통합지원시스템 가입 방법

□ 통합관리시스템 접속

ㅇ 안전보건공단 홈페이지(www.kosha.or.kr) 접속

- 자주 찾는 메뉴 > “건설계획서 통합지원시스템” 클릭 ↲

ㅇ 확인관리 > “로그인” 클릭 ↲

ㅇ 로그인 화면 > “사용자 등록” 클릭 ↲

ㅇ 이용약관> 약관 동의 체크 > “동의” 클릭 ↲

ㅇ 사용자 등록

① 관리번호 : 현장별로 부여된 ID 입력(붙임1 참조)

※ 관리번호는 통합관리시스템의 로그인 ID로 활용되므로, 잊지않도록 관리

② 사업장관리번호 : 산재 가입 시 건설회사의 사업장관리번호 입력

③ “확인” 클릭↲

※ 관리번호는 통합관리시스템의 로그인 ID로 활용되므로, 잊지 않도록 주의 요함

④, ⑤ “비밀번호” 입력

⑥ “업무 이메일” 입력

⑦ “저장” 클릭↲

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

□ 현장별 안전활동 자료 등록

❖ 본사 자체확인 결과* 등록 → 6개월에 1회

* 자체확인결과서 등록

❖ 현장 자체 안전점검 결과 등록 → 2개월에 1회

* 중대재해 감축 로드맵에 따른 『3대 사고유형, 8대 위험요인 점검표(첨부1)』 활용하여 합동안전보건점검 실시 후 점검결과 등록

ㅇ 통합지원시스템 자료등록 방법

① 왼쪽 목록 중 “월별 자율확인 자료 등록” 클릭↲

② “현재주요작업” 입력

③ “공정율” 입력

④ “실시년월” 클릭↲

⑤ “파일등록” 클릭↲

⑥ “저장” 클릭↲

⑤

⑥

④

③

②

①

□ 통합관리시스템 접속

ㅇ 안전보건공단 홈페이지(www.kosha.or.kr) 접속

- 자주 찾는 메뉴 > “건설계획서 통합지원시스템” 클릭 ↲

ㅇ 안전보건공단 홈페이지(www.kosha.or.kr) 접속

- 자주 찾는 메뉴 > “건설계획서 통합지원시스템” 클릭 ↲

첨부1		3대 사고유형, 8대 위험요인 점검표

첨부1		3대 사고유형, 8대 위험요인 점검표

「추락·끼임·부딪힘」3대 사고유형 8대 위험요인

사업장 자체 점검표

점검일자 : 2023.    .    .ㅣ

■ 점검개요

회 사 명

현 장 명

점 검 자

(직책)      , (성명)

관계수급인

□ 참여  □ 미참여(사유:        )

참 여 자

도급인

OOO 부장

OOO 과장

......

관계수급인

OOO 소장

OOO 반장

......

점검 항목

해당 여부

점검결과

조치사항

조치

완료

적정

부적정

< 추락 >

➀

비계

∎ 비계상의 안전조치

- (공통) 안전난간 설치, 추락방호망 설치, 안전대 착용 등

- (달비계) 작업용 로프 외 구명줄 설치 및 안전대 체결,
로프 고정점 2개소 이상 확보 등

- (이동식비계) 최상단 안전난간 및 작업발판 설치 등

□

□

□

ο 2층 거실 바닥 자재 반입구 주변 안전난간 설치

ο 지하주차장 벽체 마감용 이동식 비계 작업발판 설치 등

□

∎ 작업발판 설치상태

□

□

□

ο

□

➁

지붕

∎ 지붕 위, 안전조치

- 안전난간 설치, 추락방호망 설치, 안전대 착용 등

□

□

□

ο

□

∎ 강도가 약한 지붕재료(썬라이트 등) 위
작업발판 또는 채광창 덮개 설치

□

□

□

ο

□

➂ 사다리

∎ 이동식사다리 안전작업지침 준수

- (A형·조경용)발붙임 사다리 외에는 이동통로로만 사용.
경작업, 비계·고소작업대 설치가 어려운 장소에서 사용

* 작업높이 : 바닥에서 발을 딛는 디딤대 까지 높이

작업높이*	안전작업 지침
1.2m 미만	안전모 착용
1.2m 이상 2m 미만	안전모 착용, 2인 1조 작업, 최상부 발판 작업금지
2m 이상 3.5m 미만	안전모 착용, 2인 1조 작업, 최상부 발판 및 그 하단 디딤대 작업금지
3.5m 초과	작업발판 사용금지

□

□

□

ο

□

➃

고소
작업대
(차)

∎ 고소작업대의 안전조치

- 안전난간 설치, 안전대 착용, 과상승방지장치 부착 등

□

□

□

ο

□

∎ 작업자 탑승상태에서 주행(이동) 금지

□

□

□

ο

□

➄
철골

및

거푸집
동바리

∎ 철골 조립·해체시 안전조치*

* 추락방호망 및 안전대 부착설비 설치(철골 인양·조립전 지상에서 우선 설치), 안전대 등

□

□

□

ο

□

∎ 주요 이동통로 안전조치*

* 고정된 가설통로 또는 안전대 부착설비 설치, 안전대 착용 등

□

□

□

ο

□

∎ 거푸집동바리, 데크플레이트 조립·해체시 안전조치*

* 추락방호망 설치, 안전대 착용, 작업발판 설치 등

□

□

□

ο

□

점검 항목		해당 여부	점검결과		조치사항	조치 완료
			적정	부적정
< 끼임 >
➅ 건설 기계·장비, 설비 등 안전 및 방호장치	∎ 차량계 건설기계, 차량계 하역운반기계, 양중기의 안전조치* * (공통) 근로자 출입금지, 유도자 배치, 작업계획서 작성, 전조등, 후미등, 후사경, 제동장치, 안전띠 등 * (굴착기) 퀵커플러 안전핀, 후방영상표시장치, 인양작업시 달기구, 작업설명서 확인 등 * (지게차) 백레스트, 헤드가드 * (고소작업대) 과상승방지장치, 권과방지장치 등 * (양중기 : 크레인, 이동식크레인, 리프트, 곤돌라, 승강기) : 과부하방지장치, 권과방지장치, 비상정지장치 등 * 기타 :	□	□	□	ο	□
	∎ 정비, 보수, 수리작업시 안전조치 - 전원 차단, 안전블럭·고임목 설치, 작동금지 표지판 부착	□	□	□	ο	□
	∎ 기계·설비* 또는 돌출부의 덮개·울 설치 * (예) 핸드글라인더, 목재가공용 둥근톱, 절단기 등	□	□	□	ο	□
< 부딪힘 >
➆ 혼재 작업	∎ 작업관계자 외 출입금지 조치	□	□	□	ο	□
	∎ 작업구간, 이동동선 등의 구획상태	□	□	□	ο	□
	∎ 작업지휘자, 유도자, 신호수 등의 배치·통제	□	□	□	ο	□
➇ 충돌 방지 조치	∎ 건설기계·장비 등의 결함 또는 작동이상 여부	□	□	□	ο	□
	∎ 인양·하역 작업시 부딪힘위험 안전조치 - 인양 유도로프 사용, 2줄걸이 결속, 훅 해지장치 부착 등	□	□	□	ο	□
	∎ 차량계 건설기계의 주용도 외 사용여부	□	□	□	ο	□
	∎ 건설자재, 중량물 등의 적재장소 및 상태	□	□	□	ο	□
< 기타 >
추락위험	∎	□	□	□	ο	□
끼임위험	∎	□	□	□	ο	□
부딪힘위험	∎	□	□	□	ο	□