(17) 줄걸이 안전작업 - ① 슬링벨트

무게가 가볍고 보관이 용이하여 와이어로프를 대신하여 중량물의 운반시 많이 사용되고 있는 슬링벨트의 경우 제품의 파단, 파손으로 인하여 사고가 발생하는 사례가 많으므로 반드시 안전수칙을 준수하면서 사용하여야 하며 주기적인 점검을 통해 불량품을 제거하여야 한다.

■ 주요 위험 요인

1) 작업중 파손, 마모 등으로 인한 로프의 파단위험이 높다.

2) 미검정 슬링벨트의 경우 봉합사 터짐 등 품질불량로 인한 사고 위험이 높다.

3) 정격하중 이상의 하중을 걸어 양중작업중 파단되는 사고 위험이 높다.

< 당사에서 발생한 슬링벨트 파손에 의한 사고사례>

슬링벨트를 이용한 흄관 이동중 슬링벨트의 고리부분이 터지면서 흄관이 낙하	날카롭게 절단된 인양물 인양 중 슬링벨트가 파단되어 인양물이 낙하

■ 표준안전작업방법

1) 인증기관으로부터 인증을 받은 제품 사용한다.

- S마크(산업안전공단) , JIS(일본), CE(유럽연합)

2) 색상구분 (100MM 주황색, 75MM 노랑, 50MM 녹색, 25MM 보라색)에 따른 정격하중 준수한다.

- 가급적이면 흰색제품보다는 유럽연합의 기준에 따라 허용하중별 색상이 구분되는 제품 사용 요망

3) 주기적인 점검을 통한 불량품 제거한다.

4) 작업방법에 따른 허용하중을 숙지하고 적용한다.

5) 외부 임대장비(하이드로 크레인)의 슬링벨트 관리 철저

< 섬유로프의 사용방법에 따른 안전하중 및 파단하중 >

※ 안전하중은 KS기준에 의거 파단하중에 안전계수 6배를 적용하여 산출

■ 슬링벨트 사용 불량 사례

철근 인양중 작업방법 불량으로 인해 파손 및 마모가 발생한 슬링벨트	인양물의 과하중으로 인하여 인양고리부분이 파단된 슬링벨트

■ 슬링벨트 사용 우수 사례

슬링벨트 사용허가증 & 일일점검표	슬링벨트의 사용전 이상유무 점검 및 설치일자 기록