우기대비 건설공사 등 안전점검표

2024. 6

우기대비 건설공사 등 안전점검표

공사(시설)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

□ 건설 공사장

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목	점 검 내 용		조치 필요사항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 일반사항
◦ 현장위치에 따른 예상 강우량을 산정하여 배수계획 수립 여부
◦ 수방자재 확보 여부 - 양수기, 마대, 가마니, 삽, 수레, 우비, 장화 등 - 양수기 고장시 대비 여유분 확보 (평상시 50%이상 예비양수기 확보 및 작동여부)
◦ 침사지, 유입, 유출구, 집수정, 맨홀, 연결관 사전 점검 및 청소 등
◦ 현장 내 비상대기반 편성, 운영 여부
◦ 공사용 가설도로에 대한 안전 확보
◦ 지하매설물 관련기관과 우기대비 협의 및 비상 연락망 구축 여부 - 비상사태 발생 시 대책 사전협의 - 기상청, 소방대, 병원, 지방자치단체, 발주처 및 인근 현장과의 비상연락망 구축
2) 공사 현장주변 점검 실시
◦ 현장부지내 배수로 확보 및 침사지, 하수관로, 집수정 등 점검 - 준설 및 보수작업 실시 - 침사지·집수정의 유출구는 상부에 위치 - 하천 등 현장주변의 장마철 취약 부위에 대한 보수작업 실시
◦ 양수기 확보 및 작동상태 점검 - 예비용 양수기 및 정전대비 유류용 양수기 확보
점 검 항 목	점 검 내 용		조치 필요사항
	O,X	내용(위치,상태)
◦ 공사용 도로상태 점검 - 절·성토 구배를 완만히 하고, 강우시 비닐을 덮는 등 빗물 침투방지 조치 실시 - 차량 및 건설기계 운영지역의 현장도로 토사유실 및 침하방지를 위한 좌·우배수 측구 및 다짐보강 실시
◦ 가스관, 전력구, 전화케이블, 상·하수도 등 지하매설물 점검
3) 배수공
◦ 측구, 토공작업 구간 배수로 설치 여부 및 표면수 유입방지 조치 여부
◦ 배수암거 및 집수정 필요시 조기시공
◦ 가배수로 및 침사지 설치 여부 - 기존수로 연결 - 지하 구조물 주변 - 법면 상단 및 단지 외각
◦ 기 시공된 배수관로 청소 여부
◦ 토사유실 및 붕괴보호 조치 여부 (옹벽, 석축 등 기시공 시설물) - 마대쌓기 - 비닐 천막 덮기
◦ 강우시 노면수가 지하작업장내 유입되지 않도록 노면수 유도시설 설치 여부
◦ 유입된 우수처리를 위한 작업장내 배수처리대책 수립 여부
4) 흙막이 지보공
◦ 시공상세도에 의한 시공 및 작업 준수 여부
◦ 용접부위 및 부재 접합, 교차부 상태 및 부재손상, 변형, 부식, 변위, 탈락 등의 이상 유무
◦ 흙막이 지보공 상태 점검 - 흙막이 지보공의 변위 및 이상 유무 - 흙막이 지보공 상단부 배수로 확보 및 정비 유무 - 흙막이 배면 및 인접지반의 함몰 또는 침하 유무 확인
◦ 수평버팀대(strut) 좌굴방지 등의 조치 이상 여부 - 접속부는 중간파일의 지지점에 설치 - 버팀대 상부에 기계류 또는 자재류 등 중량물 적치 금지 - 스티프너(Stiffener)설치
◦ 계측관리 실시 및 계측항목, 주기, 기준치 초과 여부
점 검 항 목	점 검 내 용		조치 필요사항
	O,X	내용(위치,상태)
◦ 토류판 설치 후 적정 간격으로 흘러내림 방지용 stopper 설치여부
◦ 토류판 설치지역 우수 유입으로 부식, 이탈 및 배면 공동 발생 여부
◦ 배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 여부
◦ 집수정 주변 안전시설 설치상태 확인
◦ 지하매설물 관리대장 작성 및 관리자 지정 여부
◦ 지하매설물 상태 일일점검 실시 여부
5) 거푸집 설치 상태 점검
◦ 기 설치된 거푸집 판넬 등의 존치 상태 및 후속작업 진행 적합 여부
◦ 거푸집 내부, 오물 등의 제거 유무
◦ 긴결철선, 폼타이 등의 거푸집 고정 철물류의 방청 유무
◦ 거푸집 변형 발생 유무
6) 동바리 설치 상태 점검
◦ 구조검토에 따른 조립도의 적정성 - 가설공사 표준시방서 유효본 적용 여부 - 고정하중, 활하중 산정의 적정성 확인 및 동바리 등 사용부재의 허용하중에 대한 구조 검토 - 동바리·멍에 부재의 재질·단면규격·설치간격 및 이음방법 등을 명시 - 동바리 높이 3.5m이상시 2m마다 양방향으로 수평연결재 설치
◦ 거푸집 동바리의 재료의 변형, 부식 및 손상 여부 - 불량재료의 사용 여부 - 이음의 상태(전용철물 사용)
◦ 상부 U-Head의 편심 유무 확인
◦ 수평 연결재 및 동바리 설치 상태 적정성
◦ 단상으로 조립하는 거푸집 동바리 설치상태 적정성
◦ 경계부위 쇄기설치 여부 및 적정성
◦ 가새 필요성 검토 및 설치상태
◦ 하단부의 침하 등 변형 발생 여부
점 검 항 목	점 검 내 용		조치 필요사항
	O,X	내용(위치,상태)
7) 비계 설치 상태 점검
◦ 비계설치 하단부에 지반 침하로 인한 들뜸, 고임대 변형부위 이상 유무
◦ 비계 연결 철물의 이완상태 확인 후 정비 여부
◦ 공사중 비계의 파손부위 및 수직, 수평불량 부위 재시공 여부
◦ 비계 기둥간 적재하중의 적정성
◦ 구조계산서 및 설계도의 일치여부 및 시공의 적정성
◦ 비계다리 연결부위의 지반 침하 및 휨 발생 여부
◦ 비계다리 연결 철물의 이완 상태 및 정비 여부
◦ 비계발판 및 미끄럼막이 연결철물의 결속상태
8) 비탈면 상태 점검
◦ 깍기비탈면의 적정구배 준수 여부
◦ 지질, 지형, 균열발생 여부 등 사면 상태
◦ 비닐 Sheet씌우기, 마대 및 가마니 쌓기 등 사면 보호조치
◦ 산마루 측구, 도수로, 소단배수로 등 배수로 확보 및 정비
◦ 굴착단부의 출입금지 조치
9) 장비․자재 등 기타관리
◦ 장비 및 자재는 침수피해가 없는 지역으로 이동
◦ 강풍시 크레인 이용한 자재 운반작업 금지
◦ 강풍대비 가설울타리 및 교통안내간판 전도방지
◦ 각종공사용 자재 정리정돈상태와 고정 및 결속상태
◦ 도로순찰 전담요원 배치 및 순찰기록일지 관리상태

□ 굴착공사

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목		점 검 내 용		조치 필요사항
		O,X	내용(위치,상태)
1) 사전준비 Checklist
◦ 현장위치에 따른 예상 강우량을 산정하여 배수계획을 수립 및 배수로 기능 확보 여부
◦ 토사유실 및 침수 등으로 인근주민에게 직·간접 피해가 예상되는 지역은 재해대책본부와 사전협의하여 대피장소 물색 등 주민 홍보 계획 수립
◦ 지하매설물 관련기관과의 우기대비 협의 및 비상 연락망을 구축 여부 - 현장 내 비상대기반 편성·운영 여부 ◦ 계측기관, 전문업체, 현장대리인, 사업관리자 등 현장 안전관리자 비상연락망 확인
◦ 수방자재 확보(예비 양수기 포함) 및 펌프 시스템 점검(작동 상태 등)
2) 굴착공사 Checklist
공통 사항	◦ 현장부지 내 배수로 확보 및 집수정, 침사지, 지하매설물(하수관로 등)의 기능상태 점검 유입수 배출관로는 최종위치까지 기능확인
	◦ 현장 주변 우수관로(배수시설) 정비 여부
	◦ 노면수 유입방지턱 설치 및 노면균열 보수 여부
	◦ 복공구간 노면수 유입 방지시설 설치 여부 (복공턱 덧씌우기, Soil Cement 시공 등) - 복공 내 가배수로 및 집수정 설치 여부 - 무복공구간은 임시 다이크 설치 및 상태 점검
	◦ 흙막이판 뒷면 공극채움, 취약 흙막이판 교체 및 보강 여부
	◦ 굴착법면 보호(하단에 가마니 쌓기, 비닐막 설치, 집수정으로 유도 등)
	◦ 계측기 설치 및 작동 여부
	◦ 현장 차량과 장비 및 운전원은 긴급상황 발생시 대응준비
흙막이 벽체 공법	◦ 벽체 배면 가배수로 설치 및 관리 상태 점검
	◦ 벽체 배면 지반 침하 및 공동 발생 여부
	◦ 수직도 확보 여부(장비 내부 및 외부 관리)
	◦ 벽체의 변형(배부름 등), 손상, 누수 발생 여부

점 검 항 목		점 검 내 용		조치 필요사항
		O,X	내용(위치,상태)
흙막이 벽체 공법	◦ 굴착저면 히빙, 보일링 발생 여부
	◦ 벽체와 띠장의 밀착 여부(용접쐐기 등)
	◦ 띠장의 변형 및 이음부 변위 여부
	◦ 벽체하부와 암반상단 관리 상태 양호 여부 (CIP/SCW 공법, 지하연속벽 공법)
	◦ 안내벽 수직도 확보(1% 이하) 여부 (지하 연속벽 공법)
	◦ 안정액 수위 유지 여부(지하연속벽 공법)
	◦ Joint부 누수 및 단차, 결함 여부 (지하연속벽 공법)
	◦ CIP 안내벽 설치 여부(CIP/SCW 공법)
	◦ H-Pile의 연직도 발생 여부 (H-Pile+흙막이판 or 숏크리트)
	◦ 흙막이판 및 숏크리트 적기 시공 여부 (H-Pile+흙막이판 or 숏크리트) - 숏크리트 두께확보 및 크랙발생 여부
	◦ 흙막이판 뒷면 뒷채움 상태, 누수 및 토사유출 여부(H-Pile + 흙막이판 or 숏크리트)
흙막이 지지 공법	◦ 띠장 접합부 보강(스티프너) 여부
	◦ 단계별 굴착깊이 및 소단 규격 준수 여부 (STRUT 공법)
	◦ 버팀대의 변형 및 좌굴 발생 여부(STRUT 공법)
	◦ Corner Strut과 띠장 접합부 체결 상태 (STRUT 공법)
	◦ 버팀보 상단에 자재 등 적치 여부(STRUT 공법)
	◦ 앵커공에서 지하수 및 토사유출 여부 (E/Anchor 공법)
	◦ 강선 인장여부 및 인발시험 실시 여부 (E/Anchor 공법)
	◦ 배면지반 변위(가상 파괴면 외부) 여부 (E/Anchor 공법)
	◦ 레이커와 띠장 접합부 상향력 방지 보강재 설치 여부(RAKER 공법)
	◦ 레이커 설치시 소단 존치 여부(RAKER 공법)
	◦ Kicker Block 수동측 밀실 채움 여부 (RAKER 공법)
	◦ 지지구조(스트럿, 앵커, 레이커 등)는 긴급상황 발생 시 즉시 설치 할 수 있도록 사전 준비

점 검 항 목		점 검 내 용		조치 필요사항
		O,X	내용(위치,상태)
차수 공법	◦ 시험시공을 통한 주입율 결정 여부
	◦ 투수계수 확보 여부
	◦ 설계도서(유효직경·간격) 준수 여부
	◦ 주입에 의한 주변지반 융기 여부
세미 쉴드 및 TBM 공법	◦ 착공전 사전지반조사(확인보링) 시행여부
	◦ 직진도 허용오차 이내 관리여부
	◦ 추진관 이음부, 뒷채움 주입공 등 누수여부
	◦ 지반침하 검측측량 시행 여부
	◦ 추진기에 자이로시스템, 레이저수준기 및 CCTV를 설치하고 실시간으로 제어실에서관측 여부
	◦ 반력벽의 지지력이 부족한 경우 지반개량 또는 지지말뚝 등으로 보완했는지 여부
	◦ 지반침하 방지를 위한 뒷채움 주입 시 주입압, 주입량의 적정 시행 여부
	◦ 작업 중단 시 원지반 보호를 위한 긴급대처 방안 수립 여부
	◦ 추진기지 등 작업장 내 소화·방화설비 설치 여부
3) 관로공사 Checklist
◦ 관의 재질 및 규격의 적합 여부
◦ 관의 부등침하 방지 대책 적정 여부
◦ 관로 및 맨홀 이음부 방수처리 적정 여부
◦ 관로 터파기 구간의 적정 다짐시공 여부
◦ 다짐 시공에 따른 관로 변위 및 손상 여부
◦ 맨홀 및 피트 내측까지 관체 인입시공 여부
◦ 되메우기시 측면 및 하부에 공극이 발생하지 않도록 충분한 다짐시공 여부