항타기/항발기 작업계획서

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

- 차량계 건설기계 / 조립·해체·변경 또는 이동 -

작 성 일	년 월 일
협 의 일	년 월 일

도급인 : ○○건설(주)	담당자	검토	결재
	담당자	관리감독자	사업주
수급인 : (주)○○토건	검토자	수급인 사업주 (인)
	작성자	수급인 담당자 (인)

1. 작업개요

작업명	2BL A동 기초 말뚝 설치		작업기간	‘00.00.00. ~ ’00.00.00.
작업장소	2BL A동앞 ~ 현장사무실 앞
작업업체/인원	업체명	○○토건	인원	00명

2. 운전원, 유도자 및 작업지휘자 현황

운전원	성 명	김○○	면 허	건설기계조종사면허
	소 속	○○건기	연락처	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □기초안전보건교육 □건설기계조종사안전교육
유도자	성 명	송○○	신호방법	□수신호 □무선 □기타( )
	소 속	○○토목	연락처	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □기초안전보건교육 □기타( )
작업지휘자	성 명	박○○	소 속	○○건설
	직 책		연락처	010-0000-0000

3. 기계·장비 제원 [건설기계 등록증  □ 유  □ 무]

장비명(모델명)		항타기(CAT-000)	제조사		00 건설기계
등록번호		부산 02가 ○○○○	제작연도		00.00.00.
보험 여부		□ 가입( 보험) □ 미가입	정기검사일		00.00.00.
보험 유효기간		00.00.00. 까지	검사 유효기간		00.00.00. 까지
구동 형식		□타이어식 □무한궤도식 □고정식	리더 길이		00 m
해머	종류	□디젤파일 □유압식 □기둥식 □중추식 □진동파일
	형식		항발기	형식
	자중	00 kg		자중	00 kg
	타격(진동)수	회(vpm)	오거	형식

[첨부서류] 건설기계 등록·검사증, 운전원 자격·면허 사본, 제조·임대사 사용설명서, 건설기계
수리·보수·점검이력 등

4. 기계·장비 개요 및 점검사항

작업장치	□항타기(해머) □항발기 □오거 □와이어로프 □기타( )
작업설명서	□유 □무(조치 : ) □특이사항( )
작동상태	브레이크/백스테이/ 붐/윈치/리더	□정상 □비정상(조치 : )
방호장치	후사경/후방영상표시장치 등	□정상 □비정상(조치 : )
	인발 하중계	□정상 □비정상(조치 : )
	리더 경사 각도계	□정상 □비정상(조치 : )
	쐐기장치/역회전방지용 브레이크	□정상 □비정상(조치 : )
	권과방지장치	□정상 □비정상(조치 : )
	아웃트리거	□정상 □비정상(조치 : )

5. 작업장소의 지형·지반 상태 등 사전 조사내용

지하매설물조사	□ 도시가스: (확인결과) 해당/해당없음 (조치여부) 조치내용 기재 □ 광케이블: (확인결과) 해당/해당없음 (조치여부) 조치내용 기재 □ 전 기: (확인결과) 해당/해당없음 (조치여부) 조치내용 기재 □ 상 수 도: (확인결과) 해당/해당없음 (조치여부) 조치내용 기재
작업장소의 지형ㆍ지반 상태	작업장소 지형 및 지반 상태	□지반종류( 모래/일반 흙/연암/경암 등 ) □경사( 1 : 1 ) □견고 □연약 □동결 □특이사항( )
	지하수위 등 함수 상태	□양호 □불량(조치: )
	필요 지내력 / 작업장소 지내력	/
	지반 보강방법	□철판설치 □지반개량 □양질토사 □성토 □기타( )
주변 작업ㆍ이동 및 지장물 간섭	작업반경 내 출입금지 조치	□유도자 □접근방지 로프 □칼라콘 □기타( )
	주변 가공전선 접촉가능 여부	□있음(조치 : ) □없음
	주변 지장물 간섭 여부	□있음(조치 : ) □없음

6. 재해유형별 안전조치 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 추가

위험	발생형태	재해유형	안전조치
해머, 파일, 리더 등	맞음	장비 부속품(해머 등)이 떨어져 맞음	▴건설기계 등록증(검사이력) 확인 ▴제조사 매뉴얼에 따른 전용 부속품 사용 ▴파일 권상 시 변형된 훅·샤클 등 사용 금지 ▴본체·부속장치 및 부속품 손상 여부 확인 ▴해머와 권상용 와이어로프의 연결은 전용 클램프·클립을 사용하여 견고하게 고정
		항타기로 인양 중인 파일(말뚝)이 떨어져 맞음
		오거 인발 중 떨어진 흙·자갈 등 부속물에 맞음
		해체 중인 항타기 리더가 떨어져 맞음
고소 작업	떨어짐	리더 상부에서 구리스를 주입하던 작업자가 떨어짐	▴리더 상부에서 작업 시 안전대 착용 등 추락방지조치
항타기 넘어짐	깔림	지반 침하로 인해 넘어진 항타기에 깔림	▴작업장소의 지형 및 지반상태 확인 ▴연약지반일 경우, 장비 하부 철판보강 ▴항타기 작업장소 인근 출입금지

7-0. 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면

⊙

⊙

★

★

⊙

범   례

표시

내  용

▣

장비

항타기 반입 및 조립장소

▦

금일
작업 구간

⊙

유도자

★

작업지휘자

→

작업진행방향

작업내용(순서)

위험요인

제거대책

1

장비 반입

진입구간 노면상태 불량으로

장비 전도 위험

도로 폭, 노면상태 확인,

신호수 배치·통제

2

조립작업

리더 조립 중 작업자 협착 위험

리더 받침대 및 안전블록 설치, 관계 근로자 외 출입 금지

3

연약지반에서 리더를 세우는

작업 중 전도 위험

지내력 조사 후 지반 평탄화,

철판 설치 등 보강 조치

4

오거, 해머 등 작업장치
설치 중 낙하위험

연결 핀 설치상태, 와이어 손상여부, 규격 등 확인

5

천공

오거 인발 시 잔토, 잔석
등의 낙하위험

오거 잔토 등 제거작업 시

관계 근로자 외 출입 금지

6

항타·항발

파일을 세우던 중 와이어

파단으로 낙하위험

장비 반입 시 와이어 상태 확인

7

해체작업

작업순서 미준수로 해머,
부속품 등 낙하위험

신호 통제 준수, 작업절차 준수

8

해체한 작업장치(리더 등)가 바닥에서 굴러떨어지며 협착 위험

작업장치 등의 하역장소에 고임목 사용, 관계 근로자 외 출입 금지

항타기/항발기 작업안전 점검표<앞면>

점 검 자	관리감독자, 작업지휘자 등
점 검 일	년 월 일

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 운전자의 적정 자격*여부를 확인한다. * ｢건설기계관리법｣ 상 건설기계조종사 면허(천공기)	□	□
기계 검사	2. 법정* 필수 검사를 받았는지 확인한다. * 「건설기계관리법」 제13조 등	□	□
작업 시작 전 조치	3. ｢건설기술진흥법｣ 상 안전관리계획의 수립·이행 여부를 확인한다.	□	□
	4. 항타·항발기 반입 시 운반경로를 설정하고, 유도자를 배치하여 타 근로자와의 접근을 방지한다.	□	□
	5. 항타·항발기의 설치‧해체 및 이동 장소의 지반 상태를 확인하고, 필요에 따라 깔판·깔목 등을 설치하여 넘어지지 않도록 한다.	□	□
설치 해체 변경 작업	6. 항타기 조립‧해체, 이동의 방법과 절차를 정하여 작업자에게 알리며, 작업지휘자를 지정한다.	□	□
	7. 제조사의 설치작업설명서 및 장비매뉴얼에 따라 설치하며, 리더, 해머, 와이어 등 각 구성요소 및 부속품 등의 적정 설치 여부를 점검한다.	□	□	제원에 맞게 리더높이 조정
	8. 작업 전 권상용 와이어로프의 손상, 번형여부 및 본체 연결부, 권상기 등의 이상 유무를 확인한다.	□	□
	9. 항타기 조립 또는 점검 시 운전자가 임의로 기계를 작동시키지 않도록 신호방법을 정한다.	□	□
항타 항발 작업	10. 장비 본연의 안전성이 저하되는 임의 부속장치의 부착, 안전장치의 임의 해체를 금지한다.	□	□
	11. 작업반경 내에는 관계자가 아닌 자가 접근하지 못하도록 조치한다.	□	□
	12. 권상용 와이어로프에 해머 등을 연결할 때는 클램프, 클립 등으로 견고하게 고정한다.	□	□	노후 와이어 클립 교체
	13. 작업 중 잔토가 케이싱 모터 상부에서 떨어지지 않도록 낙하물 방지시설 등을 설치한다.	□	□
	14. 파일을 적재하는 경우 굴러내리거나 하중에 의해 붕괴되지 않도록 고정한다.	□	□
수리 등 점검 시	15. 정비를 위해 리더 위로 올라가는 경우 안전대 착용 등 추락방지 조치를 한다.	□	□	안전대 추가 구매, 지급
	16. 운전석 이탈 시 해머는 가장 아래로 내리고, 시동키(key)를 분리한다.	□	□

항타기/항발기 작업안전 점검표<뒷면>

[항타/항발작업]

□ 작업반경 내 출입금지

□ 유도자 배치

□ 잔토 등 낙하물 방지

□ 방호장치 임의 해체 금지

□ 아웃트리거 설치 및
깔판, 깔목 등 보강

※ 주행장치 점검, 발전기
볼트 체결상태 확인

[작업장치 점검]

□ 리더

□ 오거

□ 해머

□ 와이어로프 등 달기구

[방호장치 점검]

□ 권과방지장치

□ 역회전방지장치

□ 리더 경사 각도계

□ 오거 인발 하중계

□ 아웃트리거

[주요구조부 및 구동부 점검]

□ 주요구조부(턴테이블, 발전기, 백스테이 등) 작동상태

□ 조종·제동장치(브레이크, 클러치 등) 작동상태

[설치·해체·변경작업]

□ 리더 높이, 각도 등을 제원에 맞게 설치

□ 작업절차 준수 및 작업지휘자 지정

□ 조립 등 작업 중 임의 작동 금지

※ 라이닝 간극, 역회전방지
장치 작동상태 점검

붙임		약식 항타기/항발기 작업계획서 예시 - 50억 미만 소규모 현장용 -

항타기/항발기 작업계획서 - 차량계 건설기계 / 조립·해체·변경 또는 이동 -			검토자	사 업 주 (인)
			작성자	관리감독자 (인)
작업명(장소)	00도로 건설공사 제1공구		작업기간	‘00.00.00. ~ ’00.00.00.
작업업체/작업자	업체명	○○토건	작업자	홍길동, 아무개 등 00명
운전원	성명	○○○ (자격·면허 별첨)	연락처	010-0000-0000
유도자	성명	○○○ (교육 이수증 별첨)	연락처	010-0000-0000
사전조사 내용	[별첨] 작업장소 지형 및 지반 상태에 관한 조사서(지질조사서 등)
기계·장비 제원	[별첨] 건설기계/차량 등록·검사증, 기계 대여사항 기록부, 점검 이력 등

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 운전자의 적정 자격*여부를 확인한다. * ｢건설기계관리법｣ 상 건설기계조종사 면허(천공기)	□	□
기계 검사	2. 법정* 필수 검사를 받았는지 확인한다. * 「건설기계관리법」 제13조 등	□	□
작업 시작 전 조치	3. ｢건설기술진흥법｣ 상 안전관리계획의 수립·이행 여부를 확인한다.	□	□
	4. 항타·항발기 반입 시 운반경로를 설정하고, 유도자를 배치하여 타 근로자와의 접근을 방지한다.	□	□
	5. 항타·항발기의 설치‧해체 및 이동 장소의 지반 상태를 확인하고, 필요에 따라 깔판·깔목 등을 설치하여 넘어지지 않도록 한다.	□	□
설치 해체 변경 작업	6. 항타기 조립‧해체, 이동의 방법과 절차를 정하여 작업자에게 알리며, 작업지휘자를 지정한다.	□	□
	7. 제조사의 설치작업설명서 및 장비매뉴얼에 따라 설치하며, 리더, 해머, 와이어 등 각 구성요소 및 부속품 등의 적정 설치 여부를 점검한다.	□	□	제원에 맞게 리더높이 조정
	8. 작업 전 권상용 와이어로프의 손상, 번형여부 및 본체 연결부, 권상기 등의 이상 유무를 확인한다.	□	□
	9. 항타기 조립 또는 점검 시 운전자가 임의로 기계를 작동시키지 않도록 신호방법을 정한다.	□	□
항타 항발 작업	10. 장비 본연의 안전성이 저하되는 임의 부속장치의 부착, 안전장치의 임의 해체를 금지한다.	□	□
	11. 작업반경 내에는 관계자가 아닌 자가 접근하지 못하도록 조치한다.	□	□
	12. 권상용 와이어로프에 해머 등을 연결할 때는 클램프, 클립 등으로 견고하게 고정한다.	□	□	노후 와이어 클립 교체
	13. 작업 중 잔토가 케이싱 모터 상부에서 떨어지지 않도록 낙하물 방지시설 등을 설치한다.	□	□
	14. 파일을 적재하는 경우 굴러내리거나 하중에 의해 붕괴되지 않도록 고정한다.	□	□
수리 등 점검 시	15. 정비를 위해 리더 위로 올라가는 경우 안전대 착용 등 추락방지 조치를 한다.	□	□	안전대 추가 구매, 지급
	16. 운전석 이탈 시 해머는 가장 아래로 내리고, 시동키(key)를 분리한다.	□	□

□ 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면

⊙

⊙

★

★

⊙

범   례

표시

내  용

▣

장비

항타기 반입 및 조립장소

▦

금일
작업 구간

⊙

유도자

★

작업지휘자

→

작업진행방향

작업내용(순서)

위험요인

제거대책

1

장비 반입

진입구간 노면상태 불량으로

장비 전도 위험

도로 폭, 노면상태 확인,

신호수 배치·통제

2

조립작업

리더 조립 중 작업자 협착 위험

리더 받침대 및 안전블록 설치, 관계 근로자 외 출입 금지

3

연약지반에서 리더를 세우는

작업 중 전도 위험

지내력 조사 후 지반 평탄화,

철판 설치 등 보강 조치

4

오거, 해머 등 작업장치
설치 중 낙하위험

연결 핀 설치상태, 와이어 손상여부, 규격 등 확인

5

천공

오거 인발 시 잔토, 잔석
등의 낙하위험

오거 잔토 등 제거작업 시

관계 근로자 외 출입 금지

6

항타·항발

파일을 세우던 중 와이어

파단으로 낙하위험

장비 반입 시 와이어 상태 확인

7

해체작업

작업순서 미준수로 해머,
부속품 등 낙하위험

신호 통제 준수, 작업절차 준수

8

해체한 작업장치(리더 등)가 바닥에서 굴러떨어지며 협착 위험

작업장치 등의 하역장소에 고임목 사용, 관계 근로자 외 출입 금지