중대재해 사례

발생년도		발생 월		발생건수
2022년도		11월		16
자료근거	고용노동부 광주노동청 중대재해 신속알림방
공지부서	품질안전팀		공지 회차
공지일자	2022.12.05		NO.		8

주식회사 송학건설

1. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 현장명: 부산시 ㅇㅇ공장 신축공사

○ 일시: 11.2(수) 09:42경

○ 내용: 차량 탑재형 크레인(높이 1.5m)에서, 재해자가 작업대와 같이 떨어져서 치료중 11.7(월) 사망(1명)

광주지방노동청에 민원이 제기되어 다음 사고속보부터는 사고사진이 게재되지 않습니다.

2. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 11.8. 전남 ㅇㅇ지붕보수공사 현장에서 지붕 최상부 천막교체 작업준비중 추락하여 사망(1명)

3. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 11.7. 경북 ㅇㅇ태양광설비 설치공사 현장 지붕 위에서 태양광 판넬 운반작업중 추락하여 사망(1명)

4. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 11.8. 경기 ㅇㅇ건물 외벽 코킹작업을 위해 로프작업 준비중 추락하여 사망(1명)

5. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 11.14. 부산 ㅇㅇ건물 천장 용접작업을 위해 말비계를 들고 이동 중 실내 계단상부에서 아래로 굴러 떨어져 치료 중 11.15. 사망(1명)

6. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 11.17. 서울 ㅇㅇ시설공사 현장에서 오수관로 설치작업을 위해 포크레인으로 지반 굴착 후 배관 설치도중 토사가 무너지면서 재해자가 토사에 매몰되어 사망(1명)

7. 사고속보(건설업)

○ 11.22. 충남 ㅇㅇ통신주 이설공사 현장에서 케이블 홀에 pp로프를 끼운 후 이동식크레인 훅에 걸어 인양중, pp로프 파단으로 케이블 드럼이 재해자에게 낙하하여 사망(1명)

8. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 11.26. 경기 ㅇㅇ건물 증축공사 현장에서 붐대식 (하이드로)를 이용하여 지게차를 6층으로 올리던 중, 6층 자재 양중구 앞에 누워있던 재해자를 보지 못하고 지게차를 내려놓아 깔려 사망(1명)

9. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 11.26. 경기 ㅇㅇ건물 신축공사 현장에서 2층 철골 바닥 데크플레이트 설치 작업 중, 다른 데크플레이트를 들어서 위치를 옮기다가 밟고 있던 데크플레이트가 밀리면서 1층으로 추락하여 사망(1명)

10. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 11.28. 부산 ㅇㅇ현장에서 나무 위(4미터)에서 가지를 베다가 추락 하여 사망(1명)

11. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 11.29.경남 ㅇㅇ건물 신축공사 현장에서 외벽 판넬 설치작업을 하던 중, 작업발판에 설치된 부직포를 밟아(추정) 추락(높이 20m)하여 사망(1명)

12. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 11.28. 경북 ㅇㅇ건물 보수공사 현장에서 벽체 해체작업 후, 노후화된 건물의 지붕이 무너지면서 하부에 있던 재해자를 덮쳐 사망(1명), 부상(1명)

13. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 11.10. 광주 ㅇㅇ건물 옥탑에 있는 물탱크 내부 방수작업을 완료하고 옥탑에서 사다리를 타고 내려오던 중, 추락하여(3m) 치료 중 11.29 사망(1명)

14. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 11.29. 전남 ㅇㅇ건물 보수공사 현장에서 지붕 판넬공사 중, 노후화된 지붕 썬라이트를 밝고 추락하여(6.6m) 사망(1명)

15. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 11.24. 경기 ㅇㅇ공사현장 경사면(높이 7미터)에서 비탈면 보호를 위한 매트작업 중, 추락하여 치료중 12.1. 사망(1명)

16. 중대재해 사고속보(건설업)

○ 11.28. 충북 ㅇㅇ현장에서 철거 예정인 콘크리트 철도교량(높이  63m) 교측보도(보수 작업등 목적의 이동통로) 해체작업 중, 해체한 교측보도와 함께 추락하여 치료 중 12.3. 사망(1명)