붙임		‘23년 천안지청 중대재해 발생 및 유사사고 현황(09.03. 기준)

* 중대재해 사망자수(8명, 7건) / 중처법대상 사망자수(3명, 3건)

- 노란색 음영 표시한 행은 중대재해, 글씨가 빨간색인 행은 중처법 대상 사업장입니다.

- 아무런 표시도 되어있지 않은 칸은 재해조사는 실시하였으나, 중대재해는 아닌 재해입니다.

연번	원청사업장명	재해발생일	사고경위	비고
1	A업체 <아산>	‘23.1.12(수) 15:30	(42백만원) 공장 지붕 위에서 실리콘 작업중이던 재해자가 지붕이 파손되며 추락(높이 약 6~7m)함.	추락
2	D업체 <아산>	‘23.02.02.(목) 16:52	(1,253억원) 4층 바닥 데크플레이트 설치 작업 중 고정되지 않은 데크를 밟고 미끄러져 추락(높이 약 5m)	추락
3	S업체 <천안 성거읍>	‘23.02.07. 13:30	(40,454백만원) 전선연결 상태 확인을 위해 전기패널을 개방하는 순간 전기 아크 발생, 재해자 화상을 입은 재해	화상
4	A업체 <아산시 탕정면>	‘23.02.23. 16:43	(899억원) 9층 데크 플레이트 설치 작업 중 고정되지 않은 데크를 밟고 미끄러져 추락(높이 약 3m)	추락
5	H업체 <천안 직산읍>	‘23.03.16.(목) 14:47	(16억원) 공장신축현장 우수관로 설치작업 중, 높이 약 5미터 식생블록 옹벽이 무너지며 3명 매몰, 사망(재해자 1명 사업주)	붕괴
6	D업체 <아산>	‘23.04.10.(월) 10:48	(215억원) 학교 신축현장 데크플레이트 설치작업 중 개구부로 추락(높이 약 4m)	추락
7	D업체 <천안>	‘23.04.11.(화) 16:30	(168억원) 지하 공동구에서 고압선(22.9kV) 철거중, 전원이 차단되지 않은 케이블을 절단하다 스파크로 3명 화상	화상
8	D업체 <당진>	‘23.04.13.(목) 17:48	(6,114억원) Rafter Block(지붕을 받치는 철골) 설치 작업중, 철골이 거치대에서 벗어나며 시저형 고소작업대를 충돌하여, 고소작업대와 함게 추락(높이 약 7.5m)한 재해	전도
9	H업체 <천안 용곡동>	‘23.05.10.(수) 16:25	(61억원) 슬라브 거푸집 설치중, 시스템동바리 멍에재 위에 놓아둔 합판을 밟고 미끄러지며 개구부로 추락(높이 약 4.5m)	추락
10	C업체 <아산>	‘23.05.29.(월) 15:35	(2,094억원) 소할작업을 위해 절토면 방향으로 이동하던 굴착기에 재해자의 하반신이 깔려 사망한 재해	협착
11	W업체 <천안 성거읍>	‘23.06.05.(목) 13:51	(59억원) 관로공사 중, 흙막이 설치 방법 확인 위해 굴착지(깊이 약 2.5m)에 들어갔다가 토사가 무너져 매몰, 사망	매몰
12	O업체 <천안시 동남구>	‘23.06.10.(토) 07:50 *06.15. 사망	(16백만원) 공장동 캐노피 상부 각관 교체 작업 중 추락(높이 약 6.2m)	추락
13	D업체 <천안>	‘23.06.20.(화) 10:44	(2,817억원) 데크플레이트 판개작업 중, 고정되지 않은 데크를 밟고 미끄러지며 추락(높이 약 3.5m)	추락
14	H업체 <천안시 목천읍>	‘23.06.23.(금) 11:30	(2,056억원) 아스콘 하역을 위해 후진하던 덤프트럭(25T)에 재해자가 맞아 넘어지면서 트럭 뒷바퀴에 깔림(양다리 절단)	협착
15	K업체 <예산>	‘23.07.03.(월) 08:34	(170만원) 지붕 누수부 실리콘 보수작업중 선라이트를 밟고 추락,(높이 약 14.6m) 사망 * 재해자가 금강유리 사업주임	추락
16	M업체 <천안시 직산읍>	‘23.07.08.(토) 13:28	(3억원) 시저형 고소작업대에서 외벽 단열재 붙이는 작업 중, 땅이 고르지 않아 고소작업대가 넘어짐(높이 약 6m)	전도
17	D업체 <아산>	‘23.07.14.(금) 04:00	(656억원) 외부에 설치한 시스템 비계가 강풍으로 인해 전도(길이 70m, 높이 10m) * 인명 피해 없음	전도
18	G업체 <천안>	‘23.07.20.(목) 13:03	(32억원) 이동식비계 위에서 천정 뿜칠작업 중, 난간에 몸을 기대자 난간 클램프가 풀어지며 바닥에 추락(높이 약 1.7m)	추락
19	S업체 <천안시 입장면>	‘23.08.21.(월) 15:55	(275백만원) 공장 천장 위에서 덕트 설치 중, 천장패널이 작업자 4명하중을 못 견디고 무너져 추락(높이 약 3.8m)	추락
20	개인업자 <천안>	‘23.08.14.(월) 16:00	(7백만원) 지붕개량공사 위해 지붕 상부에서 하지철물 설치작업 중, 개구부로 추락(높이 약 2.3m), 사망 * 사망일(08.15. 04:00)	추락
21	I업체 <아산>	‘23.08.24.(목) 07:05	(791억원) 천장 에어컨 주변 석고보드 부착 위해 목재 프레임 설치작업 중 창호 개구부 통해 추락,(높이 약 21m) 사망	추락
22	D업체 <아산>	‘23.08.31.(목) 10:00	(215억원) 선홈통 설치 작업 위해 달비계에서 작업 중, 작업발판 연결된 로프가 파단되어 발판과 함께 추락(높이 약 7m)	추락