가설사무실  일일화재예방 안전점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

해당업체 :                       점검자 :                              점검일자 :     .     .

순번	점 검 내 용	판 정		비 고
		양 호	불 량
1	누전차단기는 설치 및 작동상태는 양호한가?
2	소화기 비치 상태(수량, 압력등) 적정한가?
3	허가되지 않은 전열기구 사용하고 있지 않는가?
4	외함접지는 되어 있는가?
5	사용하지 않는 전기 콘센트는 전원과 분리하였는가 ?
6	하나의 콘센트에 다량의 플러그가 연결되어 과전류에 의한 화재의 위험성은 없는가 ?
7	콘센트 외형의 변형, 커버의 파손 등 상태는?
8	전선의 피복상태가 불량하여 스파크에 의한 화재의 위험성은 없는가
9	인화성 물질(유류, 가스, 락카 등) 보관/비치는 적정한가?
10	내/외부 정리정돈 상태는 양호한가?
11	일일점검표는 부착하여 일일점검하고 퇴실시 전원차단 및 시건조치는 하고 있는가 ?
조치 사항

화재점검 정관리자
화재점검 부관리자