부암 2차 비스타동원 아트포레 신축공사 현장

화 기 작 업 계 획 서
작성일자 :					작성자 : (서명)
협력업체 명				작업기간			~ (1주일간)
작 업 장 소
작 업 내 용
협력업체 관리감독자	(서명)			화재감시자(지정서)					(서명)
작업자	총 인원 명 _전 근로자 성명 기재 (성명 : )
안전조치 확인		현장 확인사항
		월	화			수		목		금	토	일
1. 작업장 주위(11m) 가연성 물질 제거 [ 가연연성 : 유 / 무 ]
2. 소화기 비치 및 점검상태
3. 관계자 외 출입금지 조치 -화기작업 구역설정, 화기감시자 배치
4. 산소 및 가스 농도측정 [ 밀폐공간 작업용 시 적용 ]
5. 압력용기(산소,LPG,CO2) 사용 전,후 취급 및 보관장소 점검 [위험물 보관소 관리상태 점검]
6. 전기용접작업 -불꽃/불티 확산 방지조치 -홀더,어스,충전부 절연,보호구 등 점검
7. 고압가스 대차 점검 (용단작업) -역화방지장치,호스상태,밸브,압력상태 -전도방지장치 등 방호장치 점검
조치요구사항		*화재예방 교육 및 비상시 대피로 수시 교육실시*

주의 1. 화기작업계획서는 작업기간(최대 1주일) 동안 화기작업 장소에 비치한다.

2. 해당 화기작업 일일 안전점검 시 상기 안전조치 확인사항을 확인한다.