◈ 추락사고 대응 시나리오
구분	시간	조치사항	담당자	비고
사고 발생	14:00	외부비계 3층에서 작업중이던 근로자 000이 균형을 잃고 1층으로 추락한 사고 발생	현장관리자 000책임
상황 전파	14:01 ~	최초발견자는 무전기, 휴대폰을 이용해 발생장소, 환자상태를 소속 관리감독자 및 사무실에 신속히 연락한다.	최초발견자 000반장
환자 구조	14:01 ~	동료직원등이 호흡정지여부를 확인하고 인공호흡과 심폐소생술 실시 (119구조대 도착시까지)	최초발견자 000반장
119 신고	14:02 ~	연락받은 현장 관리자가 119 구조대에 추락사고 발생상황을 신고	현장관리자 000책임	신고 요령 확인
응급 조치	14:05 ~	출혈이 심하면 지혈하고, 쇼크를 막기위해 담요 등으로 보온조치	최초발견자 000반장 현장관리자 000책임
		외상이 있으면 소독 및 필요한 조치를하고 상처부위를 보호
		골절이 있으면 그 부위를 부목으로 움직이지 못하도록 고정
		119 구조대 도착시 현장으로 안내하고 필요시 지원
출입 통제 및 현장 보존	14:10 ~	2차재해가 발생치 않도록 현장에 출입을 통제하고 필요한 안전조치 실시	현장관리자 000수석
		사고현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 울타리를치고 재해발생 원인조사 종료시까지 현장을 보존
환자 후송	14:15 ~	119구조대 현장도착 후 00병원으로 후송 (현장관리자 동행)	현장관리자 000선임
환자 사망	14:20 ~	추락한 근로자 00병원 응급실 치료 중 사망확인	현장관리자 000선임
상황 보고	14:21 ~	관계기관 등 상황보고 (경찰서, 노동부 등) - 관계기관에 중대재해 발생사실 유선 통보	현장관리자 000책임
사후 관리	14:25 ~	재해원인 조사 및 재발방지대책 수립	현장소장
강평	14:30 ~	개인별 임무숙지정도, 응급처치의 적절성 및 보완사항 등 강평 실시	현장소장
※ 담당자는 트래콘건설 직원과 협력사 관리자, 근로자로 현장상황에 맞도록 지정

◈ 질식사고 대응 시나리오
구분	시간	조치사항	담당자	비고
사고 발생	14:00	물탱크실 방수작업 중 산소결핍으로 근로자 000의 질식사고 발생	현장관리자 000책임
상황 전파	14:01 ~	최초발견자는 무전기, 휴대폰을 이용해 발생장소, 환자상태를 소속 관리감독자 및 사무실에 신속히 연락한다.	최초발견자 000반장
환자 구조	14:01 ~	동료직원등이 공기호흡기(송기마스크)를 착용하고 재해자를 구조 후 호흡정지여부를 확인하고 인공 호흡과 심폐소생술 실시 (119구조대 도착시까지)	최초발견자 000반장
119 신고	14:02 ~	연락받은 현장 관리자가 119 구조대에 질식사고 발생상황을 신고	현장관리자 000책임	신고 요령 확인
응급 조치	14:05 ~	의식이 없는 경우 기도확보	최초발견자 000반장 현장관리자 000책임
		맑은공기가 있는곳으로 재해자를 옮기기
		외상이 있으면 소독 및 필요한 조치를하고 상처부위를 보호
		119 구조대 도착시 현장으로 안내하고 필요시 지원
출입 통제 및 현장 보존	14:10 ~	2차재해가 발생치 않도록 현장에 출입을 통제하고 필요한 안전조치 실시	현장관리자 000수석
		사고현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 울타리를치고 재해발생 원인조사 종료시까지 현장을 보존
환자 후송	14:15 ~	119구조대 현장도착 후 00병원으로 후송 (현장관리자 동행)	현장관리자 000선임
환자 사망	14:20 ~	재해자 00병원 응급실 치료 중 사망확인	현장관리자 000선임
상황 보고	14:21 ~	관계기관 등 상황보고 (경찰서, 노동부 등) - 관계기관에 중대재해 발생사실 유선 통보	현장관리자 000책임
사후 관리	14:25 ~	재해원인 조사 및 재발방지대책 수립	현장소장
강평	14:30 ~	개인별 임무숙지정도, 응급처치의 적절성 및 보완사항 등 강평 실시	현장소장
※ 담당자는 트래콘건설 직원과 협력사 관리자, 근로자로 현장상황에 맞도록 지정

◈ 감전사고 대응 시나리오
구분	시간	조치사항	담당자	비고
사고 발생	14:00	전기실에서 정전작업 중 제3자가 전원을 투입하여 작업중이던 근로자 000이 감전되는 사고 발생	현장관리자 000책임
상황 전파	14:01 ~	최초발견자는 무전기, 휴대폰을 이용해 발생장소, 환자상태를 소속 관리감독자 및 사무실에 신속히 연락한다.	최초발견자 000반장
환자 구조	14:01 ~	동료직원등이 전원을 차단하고 재해자를 구조 후 호흡정지여부를 확인하고 인공호흡과 심폐소생술 실시 (119구조대 도착시까지)	최초발견자 000반장
119 신고	14:02 ~	연락받은 현장 관리자가 119 구조대에 감전사고 발생상황을 신고	현장관리자 000책임	신고 요령 확인
응급 조치	14:05 ~	의식이 없는 경우 기도확보	최초발견자 000반장 현장관리자 000책임
		외상이 있으면 소독 및 필요한 조치를하고 상처부위를 보호
		골절이 있으면 그 부위를 부목으로 움직이지 못하도록 고정
		119 구조대 도착시 현장으로 안내하고 필요시 지원
출입 통제 및 현장 보존	14:10 ~	2차재해가 발생치 않도록 현장에 출입을 통제하고 필요한 안전조치 실시	현장관리자 000수석
		사고현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 울타리를치고 재해발생 원인조사 종료시까지 현장을 보존
환자 후송	14:15 ~	119구조대 현장도착 후 00병원으로 후송 (현장관리자 동행)	현장관리자 000선임
환자 사망	14:20 ~	재해자 00병원 응급실 치료 중 사망확인	현장관리자 000선임
상황 보고	14:21 ~	관계기관 등 상황보고 (경찰서, 노동부 등) - 관계기관에 중대재해 발생사실 유선 통보	현장관리자 000책임
사후 관리	14:25 ~	재해원인 조사 및 재발방지대책 수립	현장소장
강평	14:30 ~	개인별 임무숙지정도, 응급처치의 적절성 및 보완사항 등 강평 실시	현장소장
※ 담당자는 트래콘건설 직원과 협력사 관리자, 근로자로 현장상황에 맞도록 지정

◈ 붕괴사고 대응 시나리오
구분	시간	조치사항	담당자	비고
사고 발생	14:00	콘크리트 타설작업 중 하부 동바리가 붕괴되는 사고 발생	현장관리자 000책임
상황 전파	14:01 ~	최초발견자는 무전기, 휴대폰을 이용해 발생장소, 환자상태를 소속 관리감독자 및 사무실에 신속히 연락한다.	최초발견자 000반장
대피 명령	14:01 ~	현장 전체 작업중지 및 전 근로자 대피명령	현장소장
119 신고	14:01 ~	연락받은 현장 관리자가 119 구조대에 붕괴사고 발생상황을 신고	현장관리자 000책임	신고 요령 확인
	14:01 ~	붕괴사고의 경우 2차붕괴사고의 우려가 있으므로 섣불리 구조하려 사고현장으로 들어가지말고, 구조대가 도착할 때까지 기다린 후 구조대에게 사고상황 및 매몰자위치 설명
상황 보고	14:03 ~	관계기관 등 상황보고 (경찰서, 노동부 등) - 관계기관에 붕괴사고 발생사실 유선 통보	현장관리자 000책임
출입 통제 및 현장 보존	14:03 ~	2차재해가 발생치 않도록 현장에 출입을 통제하고 필요한 안전조치 실시	현장관리자 000수석
		사고현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 울타리를치고 재해발생 원인조사 종료시까지 현장을 보존
환자 구조	14:10 ~	119구조대 현장도착 후 매몰자 수색 실시 (현장관리자는 구조대 지원)	현장관리자 000수석
환자 후송	14:15 ~	119구조대 매몰자확인 및 구조 후 00병원으로 후송 (현장관리자 동행)	현장관리자 000선임
환자 사망	14:20 ~	재해자 00병원 응급실 치료 중 사망확인	현장관리자 000선임
상황 보고	14:21 ~	관계기관 등 상황보고 (경찰서, 노동부 등) - 관계기관에 중대재해 발생사실 유선 통보	현장관리자 000책임
사후 관리	14:25 ~	재해원인 조사 및 재발방지대책 수립	현장소장
강평	14:30 ~	개인별 임무숙지정도, 응급처치의 적절성 및 보완사항 등 강평 실시	현장소장
※ 담당자는 트래콘건설 직원과 협력사 관리자, 근로자로 현장상황에 맞도록 지정

◈ 낙하물사고 대응 시나리오
구분	시간	조치사항	담당자	비고
사고 발생	14:00	유로폼 양중작업 중 유로폼이 낙하하여 하부에서 신호를하던 근로자 000을 타격한 사고 발생	현장관리자 000책임
상황 전파	14:01 ~	최초발견자는 무전기, 휴대폰을 이용해 발생장소, 환자상태를 소속 관리감독자 및 사무실에 신속히 연락한다.	최초발견자 000반장
환자 구조	14:01 ~	동료직원등이 재해자를 구조 후 호흡정지여부를 확인하고 인공호흡과 심폐소생술 실시 (119구조대 도착시까지)	최초발견자 000반장
119 신고	14:02 ~	연락받은 현장 관리자가 119 구조대에 낙하물사고 발생상황을 신고	현장관리자 000책임	신고 요령 확인
응급 조치	14:05 ~	출혈이 심하면 지혈하고, 쇼크를 막기위해 담요 등으로 보온조치	최초발견자 000반장 현장관리자 000책임
		외상이 있으면 소독 및 필요한 조치를하고 상처부위를 보호
		골절이 있으면 그 부위를 부목으로 움직이지 못하도록 고정
		119 구조대 도착시 현장으로 안내하고 필요시 지원
출입 통제 및 현장 보존	14:10 ~	2차재해가 발생치 않도록 현장에 출입을 통제하고 필요한 안전조치 실시	현장관리자 000수석
		사고현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 울타리를치고 재해발생 원인조사 종료시까지 현장을 보존
환자 후송	14:15 ~	119구조대 현장도착 후 00병원으로 후송 (현장관리자 동행)	현장관리자 000선임
환자 사망	14:20 ~	재해자 00병원 응급실 치료 중 사망확인	현장관리자 000선임
상황 보고	14:21 ~	관계기관 등 상황보고 (경찰서, 노동부 등) - 관계기관에 중대재해 발생사실 유선 통보	현장관리자 000책임
사후 관리	14:25 ~	재해원인 조사 및 재발방지대책 수립	현장소장
강평	14:30 ~	개인별 임무숙지정도, 응급처치의 적절성 및 보완사항 등 강평 실시	현장소장
※ 담당자는 트래콘건설 직원과 협력사 관리자, 근로자로 현장상황에 맞도록 지정

◈ 화재사고 대응 시나리오
구분	시간	조치사항	담당자	비고
사고 발생	14:00	지하층에서 용접, 용단작업중 불티가 비산되어 화재 발생	현장관리자 000책임
상황 전파	14:01 ~	최초발견자는 무전기, 휴대폰을 이용해 발생장소, 화재규모를 소속 관리감독자 및 사무실에 신속히 연락한다.	최초발견자 000반장
대피 명령	14:01 ~	현장 전체 작업중지 및 전 근로자 대피명령	현장소장
119 신고	14:01 ~	연락받은 현장 관리자가 119 구조대에 화재 발생 상황을 신고	현장관리자 000책임	신고 요령 확인
초기 진화	14:01 ~	화재발생장소 주변 확산통로를 차단하고 소화기를 이용하여 초기진화 시도	최초발견자 000반장 현장관리자 000책임
	14:05 ~	초기진화가 불가능하여 진화하던 작업자 대피
환자 구조	14:08 ~	대피 중 유독가스 흡입 근로자를 집결지로 후송 후 호흡정지여부를 확인하고 인공호흡과 심폐소생술 실시 (119구조대 도착시까지)	현장관리자 000책임
출입 통제 및 현장 보존	14:10 ~	2차재해가 발생치 않도록 현장에 출입을 통제하고 필요한 안전조치 실시	현장관리자 000수석
		사고현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 통제하고 재해발생 원인조사 종료시까지 현장을 보존
환자 후송	14:15 ~	119구조대 현장도착 후 00병원으로 후송 (현장관리자 동행)	현장관리자 000선임
환자 사망	14:20 ~	재해자 00병원 응급실 치료 중 사망확인	현장관리자 000선임
상황 보고	14:21 ~	관계기관 등 상황보고 (경찰서, 노동부 등) - 관계기관에 중대재해 발생사실 유선 통보	현장관리자 000책임
사후 관리	14:25 ~	재해원인 조사 및 재발방지대책 수립	현장소장
강평	14:30 ~	개인별 임무숙지정도, 응급처치의 적절성 및 보완사항 등 강평 실시	현장소장
※ 담당자는 트래콘건설 직원과 협력사 관리자, 근로자로 현장상황에 맞도록 지정

2022년도 중대재해 발생 대비 모의훈련 추진 실적

Ⅰ		모의훈련 개요

□ 사고 개요

○ 일 시 : 2022. 00. 00. (13:30 ~ 14:00)

○ 장 소 : 0000 신축공사

○ 사고내용

- 사고시나리오 : 지하1층 화재발생

- 인적·물적 피해상황 : 지하층 일부 소실, 유독가스로인한 근로자 1인 중상

- 사고경위 : 지하1층 배관용접 중 용접불꽃에 의해 화재 발생

Ⅱ		모의훈련 과정

□ 조치 사항

○ 동원상황

- 인원 : 30명

- 장비 : 확성기 등

○ 주요 조치 사항

- 최초 화재발견자 원청 보고

- 근로자대피

- 부상근로자 응급조치 및 후송

결재	담 당	소 장	책 임	실 장	대표이사

□ 시간대별 조치사항

일시	상황보고 및 조치내용	보고자
13:30	최초 화재발견자 원청(안전관리자) 보고	트래콘 반장
13:31	안전관리자 현장도착 및 확성기 이용 상황전파	박대원 책임
13:32	근로자 대피 시작	트래콘직원 안내
13:33	상황반 대관신고 실시(119 신고)	박정우 수석
13:35	대피 중 중상환자 발생	협력사 반장
13:36	중상환자 심폐소생술 실시	트래콘직원
13:40	훈련집결지 근로자 대피 완료 (인원파악)	각 공종 담당자
13:40	119도착 및 중상환자 후송
13:45	상황종료
13:45	훈련상황 강평 및 근로자 안전교육 실시	이용규 팀장

Ⅲ		훈련결과 분석

□ 훈련계획단계 (예방, 대비)

○ 잘된 점

- 원청 직원의 업무분장이 및 업무숙지가 잘 이루어져 상황발생시 대응이

신속했음.

- 현장 곳곳에 소화기 및 확성기 등 소방시설이 잘 배치 되어 즉시 적용이 가능했음.

○ 미비 점

- 현장 비상대피로표시가 별도로 없어 계단실만을 이용하여 근로자가 대피

(주차장 램프등을 이용하여 대피 가능)

□ 현장대응단계 (대응, 복구)

○ 잘된 점

- 최초 발견자가 원청(안전관리자)에게 상황전파가 빠르게 이루어짐

- 현장 순찰중이던 안전관리자의 화재상황전파 및 지하층 작업중인 근로자의 대피가 신속하게 이루어 짐

○ 미비 점

- 훈련집결지로 집결은 잘 되었으나 실재상황시 집결지위치를 모르는

근로자 일부 있었음.

Ⅳ		모의훈련 성과

○ 비상상황 발생시 근로자 → 관리자간 신속한 상황전파능력 확인

○ 근로자 대피동선체크 및 미비점 보완효과

→ 비상대피로 계단실부착 및 근로자 교육 실시 지시

○ 응급환자 발생시 응급조치 및 대피근로자 인원추적능력 확인

Ⅴ		훈련 사진대지

최초발견자 원청연락	최초발견자 초기진화 시도
안전관리자 근로자 대피 지시 (확성기이용)	상황반 상황접수 및 대관신고 실시
근로자 대피 실시	중상환자 응급조치 및 후송
대피근로자 인원파악	상황종료 및 안전교육 실시