타워크레인 안전작업 점검표

결재	담 당	소 장

점검시기	작업 전 점검	점검자		점검일자

구분

번호

점 검 내 용

점검

결과

조치

사항

운전자격

적정여부

1

운전원 면허 자격 여부

안전장치 설치 및 사용상태

2

권과방지장치, 과부하방지장치 등 설치상태

3

훅 해지장치 설치상태

목적외 사용금지

4

임의 구조변경〔해체〕 사용 금지

화물양중

작업의

안전성

5

지브, 유압장치, 턴테이블 등 주요 구조부 상태

6

3t미만 타워크레인 모멘트값 검토

기준	모멘트값
2020년 6월 30일 이전 등록	686kN•m 이하
2020년 7월 1일 이후 등록	588kN•m 이하

7

크레인 제원표 및 작업범위도* 검토

* 작업범위도 : 작업반경에따른 허용하중 검토

8

운전자의 시야 확보

9

운전석 조작장치 및 제동장치 등 작동상태

10

줄걸이 용구 외관상태

〔샤클, 턴버클, 훅, 블록 등〕

11

와이어 및 슬링벨트 손상여부

안전작업을 위한

준수사항

12

신호수 특별안전교육 이수여부

13

유도자 및 신호수 배치〔작업지휘자〕 유무 확인

14

줄걸이 작업안전〔와이어로프 체결, 안전율 등〕 확인

15

중량물 취급 시 예방대책을 포함한 작업계획서 작성

16

수리·점검항목 등 이력기록 관리상태