중대재해 대응 시나리오

(화재)

㈜트래콘건설

□ 3·3·3 재난안전사고 대응시스템 가동

⦿ 30분이내(응급조치 및 상황보고)

◦ 119 신고(구조대 및 구급차 요청), 현장 작업 전면중지

◦ 112 신고(교통 및 주민통제 요청)

◦ 지하매설물 유관기관(도시가스, 전력, 통신 등) 현장확인/긴급복구 요청

◦ 현장지휘소 설치, 긴급구호 인력 및 장비 투입 지시

◦ 상황보고(우선 구두보고 후 서면보고 실시)

1	안전관리자 –> 안전보건실장 현장소장 -> 공사관리본부장 - 보고내용 : 사고발생경위(육하원칙), 사고피해상황, 응급조치사항 지원요청사항 등
2	안전보건실장 -> 대표이사 - 본사 사고대책본부 설치 및 안전보건실장 현장지원

⋇ 상황보고방법 : 우선 유선으로 구두보고 후 사고내용 정리하여 문서보고(FAX, E-mail)

⦿ 3시간 이내(사고수습)

현장	- 응급복구 인원, 장비투입(2차 피해방지) : 현장정리, 작업자 구조를 위한 출구 확보 등 - 구호기관 지원방안 협의, 사고 피해현황 조사
해당본부	- 현장복구를 위한 지원방안 수립, 시행 - 재난관련 언론대응방안 작성
본사	- 복구예산 편성 - 현장별 지정된 건설안전 전문가 투입(사고수습방안 및 대책자문) - 지자체, 대외기관 등 후속대책 협의

⦿ 3일 이내(재발방지대책 수립)

현장	- 구호조치 및 사고수습(계속) - 사고원인분석 및 재발방지대책 수립 지원 피재자 또는 유가족 보상 대책 수립
해당본부	- 사고원인분석 및 재발방지대책 수립 피재자 또는 유가족 보상 대책 수립 지원
본사	상황 모니터링 및 현장 지원방안 시행(계속) - 지자체 및 대외기관 사고처리상황 보고 - 사고원인분석 및 재발방지대책 수립 - 유사사고 방지를 위하여 사고내용 및 재발방지대책 전 현장 횡단전파 언론 보도자료 작성, 배포

◈ 화재사고 대응 시나리오
구분	시간	조치사항	담당자	비고
사고 발생	14:00	지하층에서 용접, 용단작업중 불티가 비산되어 화재 발생	현장관리자 000책임
작업 중지	14:01 ~	최초발견자는 현장통 어플의 위급사이렌 기능으로 작업중지권 발동 및 전 근로자 지정위치로 대피	최초발견자 000반장
상황 전파	14:01 ~	최초발견자는 무전기, 휴대폰을 이용해 발생장소, 화재규모를 소속 관리감독자 및 사무실에 신속히 연락한다.	최초발견자 000반장
119 신고	14:02 ~	연락받은 현장 관리자가 119 구조대에 화재 발생 상황을 신고	현장관리자 000책임	신고 요령 확인
초기 진화	14:02 ~	화재발생장소 주변 확산통로를 차단하고 소화기를 이용하여 초기진화 시도	최초발견자 000반장 현장관리자 000책임
	14:05 ~	초기진화가 불가능하여 진화하던 작업자 대피
환자 구조	14:08 ~	대피 중 유독가스 흡입 근로자를 집결지로 후송 후 호흡정지여부를 확인하고 인공호흡과 심폐소생술 실시 (119구조대 도착시까지)	현장관리자 000책임
출입 통제 및 현장 보존	14:10 ~	2차재해가 발생치 않도록 현장에 출입을 통제하고 필요한 안전조치 실시	현장관리자 000수석
		사고현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 통제하고 재해발생 원인조사 종료시까지 현장을 보존
환자 후송	14:15 ~	119구조대 현장도착 후 00병원으로 후송 및 진화 (현장관리자 동행)	현장관리자 000선임
인원확인	14:16 ~	지정위치로 대피한 근로자들의 인원파악 (누락인원이 있는 경우 위치 파악 및 119 연락)	현장관리자 000수석
환자 사망	14:20 ~	재해자 00병원 응급실 치료 중 사망확인	현장관리자 000선임
상황 보고	14:21 ~	관계기관 등 상황보고 (경찰서, 노동부 등) - 관계기관에 중대재해 발생사실 유선 통보	현장관리자 000책임
사후 관리	14:25 ~	재해원인 조사 및 재발방지대책 수립	현장소장
강평	14:30 ~	개인별 임무숙지정도, 응급처치의 적절성 및 보완사항 등 강평 실시	현장소장
※ 담당자는 트래콘건설 직원과 협력사 관리자, 근로자로 현장상황에 맞도록 지정

2023년도 중대재해 발생 대비 모의훈련 추진 실적

Ⅰ		모의훈련 개요

□ 사고 개요

○ 일 시 : 2023. 00. 00. (13:30 ~ 14:00)

○ 장 소 : 0000 신축공사

○ 사고내용

- 사고시나리오 : 지하1층 화재발생

- 인적·물적 피해상황 : 지하층 일부 소실, 유독가스로인한 근로자 1인 중상

- 사고경위 : 지하1층 배관용접 중 용접불꽃에 의해 화재 발생

Ⅱ		모의훈련 과정

□ 조치 사항

○ 동원상황

- 인원 : 30명

- 장비 : 확성기 등

○ 주요 조치 사항

- 최초 화재발견자 원청 보고

- 근로자대피

- 부상근로자 응급조치 및 후송

결재	담 당	소 장	책 임	실 장	대표이사

□ 시간대별 조치사항

일시	상황보고 및 조치내용	보고자
13:30	최초 화재발견자 작업중지권 발동	트래콘 반장
13:30	최초 화재발견자 원청(안전관리자) 보고	트래콘 반장
13:31	근로자 대피 시작	박대원 책임
13:31	안전관리자 현장도착 및 초기진화 시도	박대원 책임
13:31	상황반 대관신고 실시(119 신고)	박정우 수석
13:35	대피 중 중상환자 발생	협력사 반장
13:36	중상환자 심폐소생술 실시	트래콘직원
13:36	출입통제 및 현장보존 실시	트래콘 직원
13:40	훈련집결지 근로자 대피 완료 (인원파악)	각 공종 담당자
13:40	119도착 및 중상환자 후송, 화재진화
13:45	상황종료
13:45	훈련상황 강평 및 근로자 안전교육 실시	현장소장

Ⅲ		훈련결과 분석

□ 훈련계획단계 (예방, 대비)

○ 잘된 점

- 원청 직원의 업무분장이 및 업무숙지가 잘 이루어져 상황발생시 대응이

신속했음.

- 현장 곳곳에 소화기 및 확성기 등 소방시설이 잘 배치 되어 즉시 적용이 가능했음.

○ 미비 점

- 현장 비상대피로표시가 별도로 없어 계단실만을 이용하여 근로자가 대피

(주차장 램프등을 이용하여 대피 가능)

□ 현장대응단계 (대응, 복구)

○ 잘된 점

- 최초 발견자가 작업중지권을 발동한 뒤 원청(안전관리자)에게 상황전파가 빠르게 이루어져 초기 근로자 대피가 빠르게 이루어졌음.

- 현장 순찰중이던 안전관리자의 화재상황전파 및 지하층 작업중인 근로자의 대피가 신속하게 이루어 짐

○ 미비 점

- 훈련집결지로 집결은 잘 되었으나 실재상황시 집결지위치를 모르는

근로자 일부 있었음.

Ⅳ		모의훈련 성과

○ 비상상황 발생시 근로자 → 관리자간 신속한 상황전파능력 확인

○ 근로자 대피동선체크 및 미비점 보완효과

→ 비상대피로 계단실부착 및 근로자 교육 실시 지시

○ 응급환자 발생시 응급조치 및 대피근로자 인원추적능력 확인

Ⅴ		훈련 사진대지

최초발견자 원청연락	최초발견자 초기진화 시도
안전관리자 근로자 대피 지시 (확성기이용)	상황반 상황접수 및 대관신고 실시
근로자 대피 실시	중상환자 응급조치 및 후송
대피근로자 인원파악	상황종료 및 안전교육 실시